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建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司锅炉技术改造项目
建设单位（盖章）：巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司
编制日期：       2026年4月                   

中华人民共和国生态环境部制
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司锅炉技术改造项目     

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔磴口县沙金苏木那仁宝力格嘎查巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司厂区内

	地理坐标
	东经：106度27分7秒，北纬：40度27分24秒

	国民经济行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；

天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	108
	环保投资（万元）
	2

	环保投资占比（%）
	1.85%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	不新增用地

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1。土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目专项评价设置情况见下表。
表1-1 本项目专项评价设置情况

专项评价的类别

设置原则

本项目专题设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目排放废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不属于专项设置原则中的有毒有害污染物，且厂界外500m范围内无环境空气保护目标，故不设置大气专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无工业废水直排，不设置地表水专项评价

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目无有毒有害物质储存，不设置环境风险专项评价
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及，不设置海洋专项评价

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及，不设置生态专项评价
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 
根据分析，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目为热力生产和供应业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目产品、工艺技术与设备均不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，因此本项目为允许类项目。项目符合国家产业政策及有关部门的相关行业规定。
2、选址及用地合理性

本项目选址位于内蒙古自治区巴彦淖尔磴口县沙金苏木那仁宝力格嘎查巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司厂区内，项目用地性质为工业用地，本项目不新增用地，本项目利用原有166m2的锅炉房，拆除原有一台2t/h燃煤锅炉，安装一台4t/h的燃气锅炉。且项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、准水源保护地、文物古迹、学校、医院、行政办公区等敏感点，本项目的建设选址合理。

3、“生态环境分区管控”要求的符合性分析

（1）生态保护红线

2023年12月26日，巴彦淖尔市人民政府发布了《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

本项目所处管控单元为沙金套海苏木油田勘查用地及采矿用地（编码ZH15082220014），管控单元类别：重点管控单元，重点管控单元不涉及生态保护红线。
（2）环境质量底线

根据巴彦淖尔市生态环境局发布的2024年环境质量公告公报，项目评价区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目运营期会产生废水、废气、设备噪声以及固体废物，在采取相应的污染防治措施后，各类污染物均达标排放，不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目营运过程中消耗一定量的水资源、电能等，其资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。

（4）生态环境准入清单

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔磴口县沙金苏木那仁宝力格嘎查巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司厂区内，根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单（2023年）》，项目用地区域管控单元名称为：沙金套海苏木油田勘查用地及采矿用地，单元编号：ZH15082220014。管控单元类别：重点管控单元。本项目与巴彦淖尔市总体准入要求的符合性分析见表1-1，管控要求见表1-2。
表1-1 本项目与巴彦淖尔市总体准入要求的符合性分析
管控类型
管控要求
本项目情况
符合性
总体要求
1、根据《内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设的若干规定》，现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。
2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。化工园区（集中区）外已认定为化工重点监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。企业可按照化工项目建设管理有关规定，依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改扩建现有装备同类产品、产业链延链补链、循环经济利用、安全环保节能项目，但原则上不能新建上游产业。
3、为改善区域环境质量，严格控制“两高”项目新增主要污染物排放，确保环境影响报告书及其批复文件要求的主要污染物排放量区域削减措施落实到位。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。

4、各类园区及建设项目选址应当符合当地国土空间规划。

5、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。

6、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。

7、入园项目需符合园区产业定位、布局、规划环评等；根据《内蒙古自治区“十四五”危险废物集中处置设施建设规划》，原则上限制新建、扩建危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施。
1、本项目不涉及；
2～3项目不属于“两高项目”，及矿山项目；

4、本项目选址符合当地国土空间规划；不在生态保护红线范围内，不占用基本农田、不涉及河湖及自然河道、项目周边无文物保护单位、不占用基本草原、林地、各级自然保护区（地）、草原核心保护区等环境保护目标。
5、本项目不涉及；

6、按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版），本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”类别，本项目应编制环境影响报告表；本项目正在办理环评手续；

7、本项目不涉及。
符合
空间布局约束
禁止类
生态
1、生态保护红线区域内遵从《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》、《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《关于生态保护红线内允许有限人为活动认定和国家重大项目占用有关事项的通知（试行）》（内自然资发〔2023〕7号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强生态保护红线管理的实施意见（试行）》（内政办发[2023]74号）规定。

2、根据《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。自然公园原则上按一般控制区管理，限制人为活动。禁止任何单位和个人在自然保护区内从事下列活动：（1）捕捞、采药、砍伐、放牧、狩猎、烧荒、开垦、探矿、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的从其规定；（2）建造坟墓；（3）燃烧冥纸、取暖、野炊等野外用火；（4）倾倒废弃物和排放污染物，储存、使用有毒化学、易燃易爆危险物品；（5）携带动植物疫原体进入保护区；（6）进行经营性取水或者除抢险、救灾外拦截水源；（7）其他破坏自然资源和生态环境的行为。（8）自然保护区内，严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

3、禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地发展旅游、农林牧产品生产和加工、观光休闲农业及风电、太阳能等新能源产业。严禁盲目引入外来物种，严格控制转基因物种环境释放活动。

4、森林公园内禁止下列破坏森林资源的行为：毁林开荒、开矿、采石、挖砂、取土；采伐、损毁森林公园内古树、名木和其他国家、自治区重点保护植物；猎捕和其他妨碍野生动物生息繁衍的活动；倾倒排放固体、液体、气体废物；新建、改建坟墓。

5、在地质遗迹保护区内，禁止从事采石、开矿、挖沙、取土、开垦、烧荒、砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药等活动，禁止修建与地质遗迹保护无关的建筑设施。对已建成并对地质遗迹造成污染或者破坏的设施，应当限期治理或者外迁。

6、禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物，禁止开垦的范围由旗县级人民政府划定并公告。已经开垦种植农作物的，应当按照国家有关规定逐步退耕还林还草；耕地短缺或者已经签订农村土地承包合同、退耕确有困难的，应当根据实际采取相应的水土保持措施。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。在山区、丘陵区、风沙区从事探矿、采矿、取土、挖沙、采石、淘金、烧砖瓦陶瓷、伐木、采集药材和其他野生植物等生产活动的单位和个人，必须做好水土保持治理工作，积极采取措施，防止水土流失，严禁掠夺性的采挖。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖苁蓉、锁阳、甘草、麻黄等植物。

7、对已开垦的草原，有下列情形之一的，由旗县级以上人民政府责令限期封闭，种草种树，恢复植被：造成沙化、风蚀或水土流失的；违法开垦的。

8、禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（1）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（2）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（3）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（4）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（5）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
1、本项目所在地位于内蒙古自治区巴彦淖尔磴口县沙金苏木那仁宝力格嘎查巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司厂区内，不在生态保护红线范围内；

2、本项目不占用各级自然保护区（地）、草原核心保护区等环境保护目标；

3、本项目不影响生物多样性，未引入外来物种；

4、本项目不占用基本草原、林地。不涉及破坏森林资源；
5、本项目不占用地质遗迹保护区，不涉及质遗迹造成污染或者破坏；

6、本项目不涉及；

7、本项目不涉及；

8、本项目不涉及。
符合
水
1、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。

2、禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电和其他严重污染水环境的生产项目。

3、在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（1）新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；（2）设置易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站；（3）倾倒、填埋、堆放工业废渣、垃圾、粪便、农业生产废弃物以及其他废弃物；（4）法律、法规规定的其他在准保护区内禁止的行为。对准保护区内前款第一项规定的已建项目，市、旗县区人民政府应当制定方案，采取措施限期退出。在饮用水水源二级保护区内，禁止下列行为：（1）在准保护区内禁止的行为；（2）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（3）运输危险化学品的车辆未经批准擅自通行；（4）堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及其他有毒有害物品；（5）法律、法规规定的其他在二级保护区内禁止的行为。对二级保护区内前款第二项规定的已建项目，由市、旗县区人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源一级保护区内，禁止下列行为：（1）在准保护区、二级保护区内禁止的行为；（2）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（3）种植非防护林；（4）从事网箱养殖、坑塘养殖、旅游、游泳、垂钓、放生、露营、野炊、集训或者其他可能污染饮用水水体的行为；（5）法律、法规规定的其他在一级保护区内禁止的行为。对一级保护区内前款第二项规定的已建项目，由市、旗县区人民政府责令拆除或者关闭。

4、饮用水水源保护区内禁止使用农药。饮用水水源流域范围内的农业生产者应当采用测土配方施肥、病虫害绿色防控等新技术，安全、合理使用化肥、农药，降低农业面源污染。

5、在河湖管理范围内禁止：（1）新建、改建、扩建围堤、阻水渠道、阻水道路；（2）在堤防和护堤地建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料以及开展集市贸易活动；（3）擅自在河道滩地开采地下资源、进行考古发掘；（4）种植阻碍行洪的林木及高秆作物；（5）围湖造地；（6）违法取用水资源；（7）在饮用水水源保护区设置排污口；（8）弃置、倾倒、堆放、掩埋固体废物；（9）向河湖排放、倾倒、处置油类、酸液、碱液或者剧毒废液污染物等；（10）未经批准,擅自引进外来物种；（11）法律、法规禁止的其他行为。

6、禁止围垦河道。确需围垦的，应当经过科学论证，经自治区人民政府水行政主管部门同意后，报自治区人民政府批准；需要国家批准的，依照规定的程序报批。
1～5本项目不涉及；

6、本项目选址范围不涉及自然河道。
符合
大气
1、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

2、禁止露天焚烧秸秆、根茬、残膜、杂草等产生烟尘污染的物质。
3、禁止露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革等产生有毒、有害烟尘或者恶臭气体的物质。
4、在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、改建、扩建分散燃烧煤炭、重油、渣油的集中供热设施；已建成的不能达标排放的集中供热设施应当在规定的期限内拆除。

5、城市建成区不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤供热锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。工业园区禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
1、本项目燃气锅炉项目，燃料为天然气。

2、本项目不涉及；

3、本项目不涉及；

4、本项目采用燃气锅炉取暖；

5、本项目安装一台4t/h的燃气锅炉。
符合
土壤
1、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。

2、禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点倾倒、堆放固体废物。

3、禁止向林地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成林地污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。

4、在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
本项目不涉及
符合
限制类
生态
1、在符合公益林生态区位保护要求和不影响公益林生态功能的前提下，经科学论证，可以合理利用公益林林地资源和森林景观资源，适度开展林下经济、森林旅游等。利用公益林开展上述活动应当严格遵守国家有关规定。

2、生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。（10）法律法规规定允许的其他人为活动。

3、实行草畜平衡制度；进行矿藏开采和工程建设，应当不占或者少占草原；自治区对严重退化、沙化、盐碱化的草原和生态脆弱区的草原，实行禁牧、休牧制度；在草原上从事建设活动的，应当进行环境影响评价，其环境保护措施、生态恢复工程应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；在草原上从事其他作业活动的，应当采取有效保护措施，不得污染和破坏草原。

4、建设项目应当不占或者少占湿地，经批准确需征收、占用湿地并转为其他用途的，用地单位应当按照“先补后占、占补平衡”的原则，依法办理相关手续。临时占用湿地的，期限不得超过2年；临时占用期限届满，占用单位应当对所占湿地限期进行生态修复。开发利用天然湿地应当按照湿地保护规划进行，不得破坏湿地生态系统的基本功能，不得破坏野生动植物栖息和生长环境。

5、限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展。
本项目不涉及
符合
水
1、石化、化工、冶炼等排污单位，应当对本企业范围内的初期雨水进行收集处理，未经处理达标不得直接排放。

2、排污单位应当建立健全高盐水污染防治设施运行管理制度，采用先进技术实现高盐水的减量化、无害化、资源化。

3、含重金属的排污单位，应当落实重金属安全防控措施，根据废水所含重金属的种类和数量进行分类处理，实现含重金属污泥的减量化、无害化、资源化。第一类污染物不分行业和污水排放方式，也不分受纳水体的功能类别，一律在车间或车间处理设施排放口采样，其最高允许排放浓度必须达到本标准要求(采矿行业的尾矿坝出水口不得视为车间排放口)。第二类污染物在排污单位排放口采样，其最高允许排放浓度必须达到本标准要求。
4、化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。
本项目不涉及
符合
大气
1、严格控制新建、改建、扩建排放恶臭的工业类建设项目。已建化工、生物发酵等排放恶臭污染物的单位，应当在生态环境主管部门规定的期限内采用先进的技术、工艺和设备，减少恶臭污染物排放，达到国家标准。

2、推进城市建成区企业退出城区、进入工业园区。对位于城市建成区范围内的钢铁、石油、化工、有色金属、冶金、水泥、制药等高耗能、高排放企业限期完成搬迁或者改造。
本项目不涉及
符合
土壤
1、农业农村、林业草原主管部门应当开展农用地土壤污染防治宣传和技术培训活动，扶持农业生产专业化服务，指导农业生产者合理使用农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品，控制农药、兽药、化肥等的使用量。

2、对安全利用类农用地地块以及周边地区采取环境准入限制，严格控制新建、改建、扩建可能造成农用地土壤污染的项目；已经建成的，应当督促责任人采用新技术、新工艺，减少对农用地土壤的污染；自2023年起，乌拉特后旗铅锌冶炼和铜冶炼行业企业，执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值。
1、本项目不涉及；

2、本项目不属于铅锌冶炼和铜冶炼行业企业。
符合
污染物排放管控

通用
1、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。

2、实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。

3、建设项目中污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

4、严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物。

5、产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

6、产生环境污染和其他公害的单位，要按下列要求做好环境污染防治工作：对污染源做出整治规划，并组织实施；建立环境保护责任制度，制定污染防治考核指标；搞好设备的维修、保养，提高完好率，防止污染物扩散；已经投入使用的防治污染和其他公害的设施，未经当地人民政府生态环境行政主管部门批准，不得停止使用或者拆除。

7、化工园区（集中区）外未认定为化工重点监控点的企业维持现状，不得改扩建（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），并积极引导其搬迁至认定的化工园区。
8、推进城市建成区企业退出城区、进入工业园区。对位于城市建成区范围内的钢铁、石油、化工、有色金属、冶金、水泥、制药等高耗能、高排放企业限期完成搬迁或者改造 （安全、环保、节能和智能化改造项目）。
1、本项目无生活污水，废水主要为软水制备废水和锅炉排污水。本项目4t/h燃气锅炉安装燃气低氮燃烧器，通过1根8m排气筒（DA001）排放。

2、本项目建成后申请排污许可证；

3、本项目正在办理环评手续；
4、本项目不涉及；

5、本项目产生一般固废均采取相应的措施妥善处置。

6、本项目不涉及；

7、本项目不涉及；

8、本项目不涉及。
符合
水
1、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。工业集聚区应当配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。

2、畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。从事畜禽养殖和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。屠宰行业应落实《屠宰及肉类加工工业水污染排放标准》等要求。

3、新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业，原则上布局在符合产业定位的园区，其排放的污水由园区污水处理厂集中处理。

4、禁止餐饮、洗浴、洗涤、洗车经营者直接向雨水排放系统、河道等外环境排放污水。
本项目不涉及
符合
大气
1、农业生产经营者应当改进施肥方式，科学合理施用化肥并按照国家有关规定使用农药，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放。
2、钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
3、对排放大气污染物中含有氟化物的重点排污单位实施氟化物排放总量、排放浓度限值双控制度。 
4、重污染天气预警期间，对钢铁、焦化、有色金属、煤炭和矿石等涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业，实施分时段运输。
5、提高挥发性有机物排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。新建涉高挥发性有机物排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业挥发性有机物排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉挥发性有机物建设项目环境影响评价。
6、石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料泄漏，对泄漏的物料应当及时收集处理，并加强LDRA定期监测及修复工作。
7、新、改、扩建涉挥发性有机物排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。企业中载有气态、液态挥发性有机物物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR定期监测及修复工作。
1、本项目不涉及；

2、本项目不涉及；
3、本项目不排放氟化物；

4、本项目不涉及；
5、本项目不属于挥发性有机物排放重点行业；

6、本项目不涉及；

7、本项目4t/h燃气锅炉安装燃气低氮燃烧器，通过1根8m排气筒（DA001）排放。

符合
土壤
1、建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施，应当依照法律法规和相关标准的要求，采取措施防止土壤污染。

2、企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物等，应当采取相应的土壤和地下水污染防治措施。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定土壤污染防治工作方案。

3、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。

4、任何单位和个人都应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。

5、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。

6、工矿企业应当严格执行土壤污染防治相关标准和技术规范，加强工业废物处理处置。造成工矿用地土壤污染的企业应当承担治理与修复的主体责任。

7、矿山企业在勘查、开采、选矿、运输、仓储等矿产资源开发活动中应当采取防护措施，防止废气、废水、尾矿、矸石等污染土壤环境。矿山企业应当加强对废物贮存设施和废弃矿场的管理，采取防渗漏、封场、闭库、生态修复等措施，防止污染土壤环境。

8、尾矿库运营、管理单位应当加强尾矿库的安全管理，采取防渗、覆膜、压土、排洪、堤坝加固等措施，建设地下水监测井定期进行监测，防止污染土壤和地下水。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库的运营、管理单位，应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。
本项目不涉及
符合
环境风险防控
通用
1、企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。以下企事业单位应当编制环境应急预案：（1）可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；（2）生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；（3）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；（4）尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业；（5）其他应当纳入适用范围的企业。

2、所有单位应当建立健全安全管理制度，定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患；掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题，防止矛盾激化和事态扩大。

3、矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位，应当制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。

4、根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，环境应急预案每三年至少修订一次。
1、本项目建成后，编制突发环境事件应急预案。

2、本项目建成后应建立健全安全管理制度。
3、本项目不涉及。

4、本项目建成后，编制突发环境事件应急预案应至少每三年修订一次。
符合
水
1、禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。

2、含病原体的污水应当经过消毒处理；符合国家有关标准后，方可排放。

3、禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。

4、存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。

5、化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。

6、饮用水供水单位应当根据所在地饮用水安全突发事件应急预案，制定相应的突发事件应急方案，报所在地市、县级人民政府备案，并定期进行演练。饮用水水源发生水污染事故，或者发生其他可能影响饮用水安全的突发性事件，饮用水供水单位应当采取应急处理措施，向所在地市、县级人民政府报告，并向社会公开。有关人民政府应当根据情况及时启动应急预案，采取有效措施，保障供水安全。
本项目不涉及
符合
大气
1、排放《有毒有害大气污染物名录》中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，应当按照国家有关规定建设环境风险预警体系，对排放口和周边环境进行定期监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。
2、学校、医院、居民居住区等人口集中区域和其他依法需要特殊保护的区域及其周边，禁止新建、改建、扩建排放恶臭污染物的建设项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动；已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。现有向大气排放恶臭污染物的化工、制药、制革、肥料加工、畜禽养殖、屠宰等行业的排污单位，应当按照大气环境质量改善要求采用先进的技术、工艺和设备，减少恶臭污染物排放，达到国家标准。
3、重污染天气应对工作按照《巴彦淖尔市重污染天气应急预案》等有关规定执行。
1～3本项目不涉及
符合
土壤
1、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。实施风险管控、修复活动中产生的废水、废气和固体废物，应当按照规定进行处理、处置，并达到相关环境保护标准。实施风险管控、修复活动，应当因地制宜、科学合理，提高针对性和有效性。实施风险管控、修复活动中产生的固体废物以及拆除的设施、设备或者建筑物、构筑物属于危险废物的，应当依照法律法规和相关标准的要求进行处置。对安全利用类和严格管控类农用地地块，土壤污染责任人应当按照国家有关规定以及土壤污染风险评估报告的要求，采取相应的风险管控措施，并定期向地方人民政府农业农村、林业草原主管部门报告。

2、土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立并实施土壤污染隐患排查制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查，发现污染隐患的，应当制定整改方案，采取措施消除隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；根据法律法规的规定和监测规范，制定、实施自行监测方案，每年对其用地的土壤和地下水开展自行监测，监测结果报设区的市人民政府生态环境主管部门。
本项目不涉及
符合
危险废物
1、产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

2、支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备，促进从源头上减少危险废物产生量、降低危害性。新建危险废物集中焚烧处置设施处置能力原则上应大于3万吨/年，控制可焚烧减量的危险废物直接填埋，适度发展水泥窑协同处置危险废物。

3、矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。

4、新设立的危险化学品生产、储存单位应当建在旗县级以上人民政府规划的化工园区或由市人民政府组织认定并公布的化工重点监控点内。化工园区应当至少每三年开展一次园区整体性安全风险评价，科学评估园区安全风险，提出消除或者控制安全风险的措施。劳动力密集型的非化工生产经营单位不得与化工及危险化学品生产、储存单位混建在同一化工园区内。

5、化工及危险化学品生产装置和储存装置应当装配自动化控制系统，高度危险和大型生产装置应当装配紧急停车系统，并按照标准设置、使用和定期检测校验，不得擅自摘除。涉及易燃易爆、有毒有害气体的生产装置和储存装置应当装配易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统，并按照标准设置、使用和定期检测校验，不得擅自摘除。

6、利用油气储罐的危险化学品生产经营单位应当按照有关标准和设计要求，划定油气罐区并设置明显的标识和必要的围挡，对进入罐区的车辆和人员进行检查和登记管理。油气储罐变更设计存储物质的，危险化学品生产经营单位应当组织进行安全论证并形成报告。油气储罐运行中的温度、压力、液位、接地电阻以及管道法兰之间的跨接电阻、防雷设施等应当符合设计控制指标，并确保安全切断装置和报警系统正常使用。油气罐区使用的照明、电气设施、设备、器材应当符合防爆要求。
1本项目不产生危险废物。

2～6本项目不涉及。
符合
医疗废物
1、医疗废物集中处置单位应当安装污染物排放在线监控装置，并确保监控装置经常处于正常运行状态；在运送医疗废物过程中应当确保安全，不得丢弃、遗撒医疗废物。各地区应当利用和改造现有固体废物处置设施和其他设施，对医疗废物集中处置，并达到基本的环境保护和卫生要求。

2、禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。

3、严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，严禁医疗废物露天存放。
本项目不涉及
符合
放射性废物
1、禁止利用渗井、渗坑、天然裂隙、溶洞或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。禁止在内河水域处置放射性固体废物。

2、禁止未经许可或者不按照许可的有关规定从事贮存和处置放射性固体废物的活动。禁止将放射性固体废物提供或者委托给无许可证的单位贮存和处置。
本项目不涉及
符合
资源利用效率要求

通用
新建、改建、扩建“两高一低”项目，须符合《内蒙古自治区发展和改革委员会生态环境厅工业和信息化厅能源局关于印发<内蒙古自治区坚决遏制“两高一低”项目盲目发展管控目录（2023年修订版）>的通知》（内发改环资字〔2023〕1080号）相关要求。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
本项目不涉及
符合
水资源
1、地下水超采区禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水，并逐步削减超采量，实现地下水采补平衡。

2、鼓励并积极发展污水处理回用、雨水和微咸水开发利用等非常规水源开发利用。加快城市污水处理回用管网建设，逐步提高城市污水处理回用比例。非常规水源开发利用纳入水资源统一配置。

3、通过调水引流、生态调度等措施，保障重要河湖湿地及河口生态需水。加强江河湖库水量统一调度管理，采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排重要断面下泄水量，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。对已经过度开发的江河湖泊，要抓紧制定实施修复方案或规划，退减被挤占的生态环境用水，并采取生态补水措施，逐步恢复生态流量（水位）。禁止基本生态用水转变为生产用途。

4、工业企业应当采取循环用水、分质用水以及废水处理回用等措施，降低用水单耗，提高水的重复利用率，减少废水排放量。工业企业的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水应当循环使用或者回收利用，不得直接排放。

5、鼓励在河套灌区发展引黄直滤滴灌、引黄澄清滴灌等新型节水技术。

6、严格执行《巴彦淖尔市节水行动实施方案》，加强用水管控。
本项目不涉及
符合
能源
1、优化煤炭使用方式，推广煤炭清洁高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。

2、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；已建成的，应当在旗县级以上人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
1、本项目燃料为天然气，不使用煤炭。
2、本项目不涉及。
符合
土地资源
1、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合相关规划编制修复方案。

2、对产出的农产品污染物含量超标，需要实施修复的农用地地块，土壤污染责任人应当编制修复方案，报所在地旗县级人民政府农牧、林业和草原主管部门备案并实施。修复方案应当包括修复范围、指标要求、修复方式、施工方案和地下水污染防治等内容。修复活动应当优先采取不影响农业生产、不降低土壤生产功能的生物修复措施，阻断或者减少污染物进入农作物食用部分，确保农产品质量安全。

3、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。

4、建设用地地块有下列情形之一的，土地使用权人应当按照规定进行土壤污染状况调查，并编制土壤污染状况调查报告：（1）土壤污染状况普查、详查、监测和现场检查表明有土壤污染风险的；（2）用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务用地的；（3）土壤污染重点监管单位生产经营用地用途拟变更或者其土地使用权拟收回、转让的；（4）从事有毒有害物质生产、使用、贮存、回收、处置的单位或者个人其生产经营用地用途拟变更或者其土地使用权拟收回、转让的；（5）固体废物处置、污水处理、危险化学品储存、加油站等场所关闭、封场的；（6）法律法规规定的其他情形。
本项目不涉及
符合
表1-1 本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性分析

环境管控单元名称

管控要求

拟建项目情况

是否

符合

沙金套海苏木油田勘查用地及采矿用地
重点管控单元

空间布局约束

1、新建、改建、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水会用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制。
2、大力推行清洁生产，发展循环经济，强化末端治理，注重环境风险防范，因地制宜进行生态恢复与建设，实现绿色发展。
3、在环境敏感区进行石油勘探、开采的，要在开发前对生态、环境影响进行充分论证，并严格执行环境影响评价文件的要求，积极采取缓解生态、环境破坏的措施。
1、本项目为技术改造项目，淘汰原有1台2t/h燃煤锅炉，安装一台4t/h的燃气锅炉。技改后本项目运营期以天然气为燃料，天然气是清洁能源。废反渗透膜由生产厂家定期更换后回收。本项目已制定突发环境事件应急预案。本项目不涉及石油类污染物。
2、本项目为技术改造项目，淘汰原有1台2t/h燃煤锅炉，安装一台4t/h的燃气锅炉。技改后本项目运营期以天然气为燃料，天然气是清洁能源。

3、本项目不涉及。
符合

污染物排放管控

1、油田建设宜布置丛式井组，采用多分支井、水平井、小孔钻井、空气钻井等钻井技术，以减少废物产生和占地。
2、在油田勘探过程中，应根据工区测线布设，合理规划行车线路和爆炸点，避让环境敏感时间。对爆点地表应立即进行恢复。
3、在测井过程中，鼓励应用核磁共振测井技术，减少生态破坏；运输测井放射源车辆应加装定位系统。
4、在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；
5、在油气开发过程中，应采取措施减轻生态影响并及时用适地植被进行植被恢复。井场周围应设置围堤或井界沟。应设立地下水水质监测井，加强对油气田地下水水质的监控，防止回注过程对地下水造成污染。

6、位于湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上的油田、油井，若有较大的生态影响，应将电线、采油管线地下敷设。在油田作业区，应采取措施，保护零散自然湿地。
7、油气田退役前应进行环境影响后评价，油气田企业应按照后评价要求进行生态恢复。
8、在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标排放。

9、固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。适油后应立即封闭废弃钻井液贮池。
10、应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固废废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。
11、对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。
本项目不涉及。
符合

环境风险防控

制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。
本公司已制定环境风险应急预案并成立了应急组织机构，配备了必要的应急设施和应急物资，并定期开展环境风险应急演练。本次环评后，本项目需更新应急预案。
符合

资源利用效率要求

1、在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备卸油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。
2、在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。
3、在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配置，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。
4、企业要严格落实矿产资源开发利用方案、环境影响评价文件，水土保持方案等要求，提高资源利用效率水平。
本项目不涉及。
符合

综上所述，综上，本项目建设符合生态环境分区管控要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
《巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司病死畜无害化处理厂建设项目环境影响报告书》于2016年9月6取得了原磴口县环境保护局的批复，批复文号为磴环发【2016】192号。于2018年3月23日通过了竣工环境保护验收，取得了《巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司病死畜无害化处理厂建设项目竣工环保验收意见》磴环验【2018】42号，运行至今。公司于2021年6月17日取得了《固定污染源排污登记》，登记编号为91150822MA0MW4LA8P002X。巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司病死畜无害化处理厂年处理病害动物能力8640吨（日处理能力24吨）。采用干式化制处理工艺，病死动物经过破碎、高温高压干式化制和油渣分离后生产工业油脂和肉骨粉。
目前，巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司原有1台2t/h燃煤锅炉，仅用于生产提供蒸汽，原采暖采用电暖气。根据《巴彦淖尔市空气质量持续改善行动实施方案》（巴政发【2024】12号）有关要求能源清洁化及企业供热、供气需求，巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司决定实施锅炉技术改造项目，拆除原有1台2t/h燃煤锅炉，安装一台4t/h的燃气锅炉，用于生产提供蒸汽及供热。
根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号，2018年12月29日第二次修正）和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部令第16号）的有关规定，本项目为天然气锅炉建设项目，属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”类别，本项目应编制环境影响报告表。巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司委托内蒙古洁力环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价报告表的编制工作（委托书见附件1）。我公司接受委托后，随即组织有关技术人员进行了实地踏勘，根据环境影响评价技术导则及有关规范编制完成了本项目的环境影响报告表，现上报审批。
2、项目建设内容

本项目淘汰原有1台2t/h燃煤锅炉，安装一台4t/h的燃气锅炉，本次不新建锅炉房，利用原有166m2的锅炉房。4t/h燃气锅炉年运行300天，冬季运行150天，每天运行14小时；夏季运行150天，每天运行12小时。
表2-1 项目组成一览表

工程类别

单项

工程

现有工程建设内容
改建工程内容
备注
主体工程

锅炉房
1座，建筑面积为166m2，结构为砖混结构彩钢顶，内设一台2t/h燃煤锅炉。
拆除原有一台2t/h燃煤锅炉，新建一台4t/h的燃气锅炉，燃气低氮燃烧器+8米高排气筒（DA001）。
现有
辅助工程

办公区
办公楼为两层建筑。
/
现有
公用工程

供水

生产用水从巴彦淖尔市首投水务有限公司购进；生活用水购买桶装纯净水。
/

现有
排水

软化设备产生的废水、锅炉排污水排入厂区污水处理站处理。
/
软水设备利旧、污水处理站依托原有
供电

项目供电由市政供电设施提供。
/

现有
供热
生产区无需供暖，1台2t/h燃煤锅炉仅用于生产提供蒸汽，原采暖采用电暖气。
办公生活区采暖及生产供汽均由一台4t/h的燃气锅炉提供。
技改
供气

/
厂区北侧空地放置天然气槽车1座及建设输送至锅炉的燃气管道，天然气槽车由燃气公司定期更换。
新建
环保工程
废气

锅炉烟气采用多管除尘器+水浴除尘+单碱法脱硫后通过30m高的烟囱排放。

燃气低氮燃烧器+8m排气筒（DA001）。
拆除原有燃煤锅炉废气处理设施，新建低氮燃烧器+8m排气筒（DA001）
废水
生活污水
本次技改锅炉，不新增劳动定员，不新增生活污水。现有生活污水经化粪池排入厂区污水处理站处理。
/
现有

生产废水

本项目软化设备产生的废水、锅炉排污水排入厂区污水处理站处理。达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作后，回用于巴彦淖尔市圣牧高科生态草业有限公司的农田；冬季拉运至距离厂区1公里处的巴彦淖尔市圣牧哈腾牧业有限公司氧化塘处理。厂区污水处理站处理规模为20t/d，处理工艺为气浮—水解酸化＋生物接触氧化工艺。
/
现有
噪声

选购低噪声设备，采取建筑隔声、基础减振等措施
/
现有
固废

废反渗透膜由厂家回收；生活垃圾经垃圾箱分类收集，委托环卫部门定期清运。一般固废暂存间依托锅炉房西侧原有40平方米的一般固废暂存间。
/
现有
3、生产设备

本项目主要生产设备见下表。

表2-2 项目主要生产设备一览表

序号

名称

规格型号

单位

数量

1

4t/h燃气锅炉
WNS4-1.25-Q（Y）
台
1
2
燃气低氮燃烧器
RS 610X/M UGR
台

1
3
给水泵

/

台

2

4
控制柜
/
台
1
4、原辅材料及能源消耗

本次技改主要原辅材料及能源消耗见下表。  
表2-3 技改前、后主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序 号

名称

单位

年用量

备注
技改前主要原辅材料及能源消耗情况一览表
1
煤
t/a
1100
/
2
水
t/a
2000
外购中水
3
电
万kW.h/a
5.5
市政供电
技改后主要原辅材料及能源消耗情况一览表
1
天然气
万m3/a
60
槽车
2
水
t/a
2018.8
外购中水
3
电
万kW.h/a
3.65
市政供电
①天然气：

天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合其他的统称，比重约0.6017，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷等。

表2-4 天然气成分一览表
序号

项目名称

符号

单位

化验数据

备注

1

甲烷

CH4
%

93.4

/

2

乙烷

C2H6
%

3.19

/

3

丙烷

C3H8
%

0.81

/

4
异丁烷

C4H10
%

0.07

/

5
正丁烷

C4H10
%

0.08

/

6
己烷

C6H14
%

/

/

7
一氧化碳

CO

%

未检出

/

8
二氧化碳

CO2
%

0.98

/

9
氧气

O2
%

未检出

/

10
氮气

N2
%

1.42

/

11
真实体积高位发热量

Qgr.v
MJ/m3
40.56

/

12

真实体积低位发热量

Qnet.v
MJ/m3
36.52

/

5、公用工程

本项目为技改工程，项目公用工程利用原有设施，具体情况如下所示。
（1）供电

项目供电由市政供电设施提供，年用电量3.65万kW.h。

（2）供水
生产用水从巴彦淖尔市首投水务有限公司购进；生活用水购买桶装纯净水。
1）生产用水

①软水制备用水

项目软水设备依托原有锅炉软水设备（原有软水设备采用预处理+反渗透 ），制水量为0.44m3/h（1716m3/a），主要用于锅炉用水，锅炉补水需要用软水，软水制备效率为85%。本项目正常生产情况下，锅炉补水需求量为0.44m3/h（1716m3/a），则制备过程中用水为0.5176m3/h（2018.8m3/a）。
②锅炉用水
本项目1台4t/h的燃气锅炉，最大蒸汽额定量为4t/h，根据《工业蒸汽锅炉节水降耗技术导则》（GB/T 29052-2012），蒸汽冷凝水的回收率为90%，冷凝水量为3.6t/h（14040m3/a），则蒸汽冷凝水损耗量约为0.4t/h（1560m3/a）。

项目用水主要为天然气蒸汽锅炉补水，包括蒸汽冷凝水损耗量以及锅炉定期排水补充水，锅炉补充水来自软水制备系统，锅炉补水需求量为0.44m3/h（1716m3/a）。

2）生活用水

本项目不新增劳动定员，不新增生活用水量。

（3）排水
本项目不新增劳动定员，不新增生活污水量。现有生活污水经化粪池排入厂区污水处理站处理。
①软水制备系统浓盐水0.0776m3/h（302.8m3/a），软水制备系统浓盐水排入厂区污水处理站处理。

②锅炉定期排污水
根据《工业蒸汽锅炉节水降耗技术导则》（GB/T 29052-2012），锅炉定期每天排水一次，排水量为锅炉运行时的额定蒸发量（4t/h）的1%计，因此本项目锅炉定期排水量为0.04m3/h（156m3/a），锅炉排污水排入厂区污水处理站处理。

本项目软化设备产生的废水、锅炉排污水排入厂区污水处理站处理。达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作后，回用于巴彦淖尔市圣牧高科生态草业有限公司的农田；冬季拉运至距离厂区1公里处的巴彦淖尔市圣牧哈腾牧业有限公司氧化塘处理。
本项目水平衡计算表如下所示：

表2-5 本项目水平衡计算表（m3/a）
序号
用水项目
新水量
纯水量
循环量
损耗量
排水量
排水去向
1

软水制备系统
2018.8
---
---
302.8
排入厂区污水处理站处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作后，回用于巴彦淖尔市圣牧高科生态草业有限公司的农田；冬季拉运至距离厂区1公里处的巴彦淖尔市圣牧哈腾牧业有限公司氧化塘处理。
2
锅炉循环水补水
1560
14040
1560
0

---
3
锅炉定期排污补水
156
---
---
156
排入厂区污水处理站处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作后，回用于巴彦淖尔市圣牧高科生态草业有限公司的农田；冬季拉运至距离厂区1公里处的巴彦淖尔市圣牧哈腾牧业有限公司氧化塘处理。
合计
2018.8
1716
14040
1560
458.8
---
本项目给排水平衡图见下图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



水平衡图  单位：m3/a
（3）供热
生产区无需供暖，办公生活区采暖为由4t/h燃气锅炉供给。
6、劳动定员及工作制度
本项目为技改项目，不新增劳动定员，依托原有，年工作300天，一班制，工作时间为12小时。
7、周边环境概况
本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔磴口县沙金苏木那仁宝力格嘎查巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司厂区内，E106°27′9.31743″，N40°27′23.45915″。厂区东侧为耕地，南侧为马路，西侧为圣牧草业库房，北侧为圣牧公司人工林。厂区四邻图见附图2。
8、项目平面布置

本项目技改锅炉房位于厂区东侧，本项目实施后厂区平面图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	本项目淘汰原有2t/h燃煤锅炉1台，更换为1台4t/h燃气锅炉（型号为WNS4-1.25-Q（Y）），不涉及生产线生产工艺变化。

本项目运营期以天然气为燃料，产生的蒸汽输送至用热单元使用；项目锅炉使用软水，软水设备依托原有锅炉软水设备（原有软水设备采用预处理+反渗透 ）。

燃气锅炉天然气经专用管道进入燃气锅炉内燃烧，使其化学能转化为热能。天然气燃烧产生的热量将软水加热生成蒸汽用于生产用热单元。本项目锅炉采用低氮燃烧技术，增加烟气内循环和外循环装置，配合特制炉膛控制火焰温度与过氧燃烧，燃烧后烟气通过8m高排气筒排放。该工序废气主要为锅炉烟气（G1），主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度，燃清洁能源天然气，安装燃气低氮燃烧器（配有循环风），烟气通过8m高排气筒排放；该工序废水主要为锅炉排污水（W2），主要污染物为pH、COD、溶解性总固体（全盐量），排入厂区污水处理站处理；该工序噪声主要为锅炉和风机噪声N，采取基础减振，厂房隔声，风机进出口软连接等措施。







本项目工艺流程及产污节点图

产污环节分析
根据工艺流程分析，本项目运营期主要产污环节及采用的污染防治措施详见下表。

表2-6 项目主要产污环节及采用污染防治措施一览表

污染

类别

产污环节

污染源

名称

主要污染物

拟采取的措施

废气

G1
燃气锅炉
颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度

燃气低氮燃烧器+8m高排气筒排放

废水
W1
软水设备废水
pH、COD、溶解性总固体（全盐量）

软水制备废水、锅炉排污水排入厂区污水处理站处理
W1
锅炉排污水
固废

S1
软水制备
废反渗透膜
由生产厂家定期更换后回收
噪声

生产设备

设备噪声

等效连续A声级

选购低噪声设备，采取建筑隔声、基础减振等措施


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环保手续情况

《巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司病死畜无害化处理厂建设项目环境影响报告书》于2016年9月6取得了原磴口县环境保护局的批复，批复文号为磴环发【2016】192号。于2018年3月23日通过了竣工环境保护验收，取得了《巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司病死畜无害化处理厂建设项目竣工环保验收意见》磴环验【2018】42号，运行至今。公司于2021年6月17日取得了《固定污染源排污登记》，登记编号为91150822MA0MW4LA8P002X。
2、现有工程污染物排放情况

（1）废气

原有项目生产用汽及冬季供暖均由2t/h燃煤蒸汽锅炉提供。锅炉烟气采用多管除尘器+水浴除尘+单碱法脱硫后通过30m高的烟囱排放。

根据内蒙古乾源环保科技有限公司于2025年4月7日出具的监测报告，废气处理装置排口、锅炉烟气排口监测结果见下表。

表2-7 锅炉烟气排口监测结果

检测点位

巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司锅炉烟气排口
检测日期

2025年3月31日

       检测结果

检测频次

第1次

第2次

第3次

平均值

执行标准

排气温度（℃）
103
102
103
103
/

排气湿度（%）
7.3
7.3
7.5
7.4
/

排气中O₂（%）
7.0
7.2
7.3
7.2
/
排气流速（m/s）
8.9
9.0
9.3
9.1
/
排气流量（m3/h）
1360
1378
1416
1385
/

样品编号
FQ-W2025194-05-004
FQ-W2025194-05-005
FQ-W2025194-05-006
平均值
执行标准

二氧化硫实测浓度（mg/m3）
93
125
131
116
/
二氧化硫排放浓度（mg/m3）
80
109
115
101
≤300
二氧化硫排放速率（kg/h）
0.13
0.17
0.19
0.16
/
样品编号
FQ-W2025194-05-007
FQ-W2025194-05-008
FQ-W2025194-05-009
平均值
执行标准
氮氧化物实测浓度（mg/m3）
86
98
104
96
/
氮氧化物排放浓度（mg/m3）
74
85
91
83
≤300
氮氧化物排放速率（kg/h）
0.12
0.14
0.15
0.14
/
样品编号
FQ-W2025194-05-001
FQ-W2025194-05-002
FQ-W2025194-05-003
平均值
执行标准
颗粒物实测浓度（mg/m3）
24.7
25.9
26.3
25.6
/
颗粒物排放浓度（mg/m3）

21.2
22.6
23.0
22.3
≤50
颗粒物排放速率（kg/h）
0.03
0.04
0.04
0.04
/
样品编号
FQ-W2025194-05-010
FQ-W2025194-05-011
FQ-W2025194-05-012
平均值
执行

标准
排气温度（℃）
104
104
104
104
/
排气湿度（%）
7.7
7.6
7.8
7.7
/
排气中O₂（%）
7.3
7.3
7.2
7.3
/
排气流速（m/s）
9.30
9.24
9.21
9.25
/
汞及其化合物实测浓度（mg/m3）
3.83×10-4
3.87×10-4
3.86×10-4
3.85×10-4
/
汞及其化合物排放浓度（mg/m3）
3.35×10-4
3.39×10-4
3.36×10-4
3.37×10-4
≤0.05
汞及其化合物排放速率（kg/h）
5.41×10-7
5.43×10-7
5.39×10-7
35.41×10-7
/
烟气黑度：<1级
≤1级
根据监测结果，监测期间各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。
（2）废水

项目废水主要为生活污水、软化设备产生的废水、锅炉排污水，收集后经格栅池、调节池收集，经气浮、水解酸化、接触氧化处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作后，回用于巴彦淖尔市圣牧高科生态草业有限公司的农田；冬季拉运至距离厂区1公里处的巴彦淖尔市圣牧哈腾牧业有限公司氧化塘处理。

根据内蒙古乾源环保科技有限公司于2025年4月7日出具的监测报告，废水监测结果见下表。

表2-10 废水监测结果表

采样点位
巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司废水排口
监测项目
排口1
排口2
平均值
执行标准
PH（无量纲）
7.1
7.2
7.1-7.2
5.5-8.5
悬浮物（mg/L）

38

32

35

100

化学需氧量（mg/L）
156
150
153
200
氨氮（mg/L）
7.25
7.15
7.20
/
总磷（mg/L）

3.12
2.94
3.03
/
总氮（mg/L）
21.6
22.4
22.0
/
五日生化需氧量（mg/L）
38.7
39.8
39.2
100
硫化物（mg/L）

0.01L
0.01L
0.01L
1
阴离子表面活性剂（mg/L）

2.44
2.63
2.54
8
粪大肠菌群（MPN/L）
3.1×104
3.1×104
3.1×104
40000
砷（mg/L）

6.83×10-2
6.63×10-2
6.73×10-2
0.1
汞（mg/L）
5.0×10-5
5.0×10-5
5.0×10-5
0.001
动植物油（mg/L）

1.66
1.99
1.82
/
氯化物（mg/L）

336
342
339
350
六价铬（mg/L）

0.004L
0.004L

0.004L

0.1
根据监测结果，巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司排口除总磷、总氮、氨氮、动植物油在此标准中未做说明外，其他监测因子均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准。
（3）噪声

根据内蒙古乾源环保科技有限公司于2025年4月7日出具的监测报告，厂界噪声监测结果见下表。

表2-11 噪声监测结果表

分析项目
检测日期
检测点位
等效声级dB（A）
昼间（001）
工业企业厂界噪声

3月31日

厂界东

ZS-W2025194-01-
56

厂界南

ZS-W2025194-02-
55
厂界西

ZS-W2025194-03-

56
厂界北

ZS-W2025194-04-

54
根据监测结果，巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司厂界噪声昼间检测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准。
（4）固体废物
①废水处理污泥和活性炭
污水处理设施产生的水处理污泥含水率约为60%，产生量为2t/a，废水处理污泥主要成分为有机质，经压滤机压滤后，暂存在暂存池内，由厂家回收处理；污水处理设施中的活性炭属于一般固废，产生量为0.4t/a，由厂家回收。
②生物滤池中的玉米芯

生物滤池中的玉米芯两年更换一次，产生量15t/a，外售。

③脱硫石膏、水浴除尘污泥
脱硫石膏产生量为6t/a，水浴除尘污泥产生量为36t/a，均外售做建筑材料。
④锅炉灰渣
锅炉灰渣产生量为168t/a，锅炉灰渣暂存于厂区东南侧的半封闭灰渣库，全部外售做建筑材料。
⑤生活垃圾

生活垃圾产生量为2.34t/a，生活垃圾暂存于垃圾池，统一送到当地环卫部门处理。

⑥废反渗透膜
软水制备系统产生的废反渗透膜由厂家回收，产生量为0.02t/a。

3、不存在现有环境问题，无需整改。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）区域环境质量达标情况判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本项目环境空气质量现状引用巴彦淖尔市生态环境局2026年5月发布的《巴彦淖尔市生态环境状况公报（2025年）》，2025年巴彦高勒镇环境空气质量现状统计见下表。

表3-1 2025年巴彦高勒镇环境空气质量现状统计一览表

点位

名称

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

GB3095-2026过渡阶段浓度限值（μg/m3）
达标情况
巴彦高勒镇监测点

SO2
年平均质量浓度

8
60
达标
NO2
年平均质量浓度

13
40
达标
PM10
年平均质量浓度

51
60
达标
PM2.5
年平均质量浓度

13
30
达标
O3
第90百分位数

8小时平均质量浓度

132
160
达标
CO

第95百分位数日平均

1000
4000
达标
根据2026年3月1日实施的《环境空气质量标准》（GB3095-2026），2025年度巴彦高勒镇环境空气质量综合评价达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。
2、地表水环境质量现状

本项目运营期废水主要为软水制备废水和锅炉排污水。该部分水污染物主要为盐类，排入厂区污水处理站处理。达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准后，回用于巴彦淖尔市圣牧高科生态草业有限公司的农田；冬季拉运至距离厂区1公里处的巴彦淖尔市圣牧哈腾牧业有限公司氧化塘处理。且项目周边无地表水，因此，本次评价不进行地表水环境质量现状监测。

3、地下水、土壤环境质量现状

根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南》（环办环评[2020]33号）的要求，报告表原则上不开展地下水环境和土壤环境质量现状评价。本项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标。本项目为锅炉改造项目，可能对地下水和土壤产生影响的区域为锅炉房，锅炉房依托原有，地面已做防渗，项目日常运行不存在对土壤、地下水的影响途径，故本报告不开展进行地下水和土壤现状环境质量评价。
4、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘情况，项目厂界外50m范围内无居民等敏感点，因此本次评价不进行声环境质量现状监测。

5、生态环境

项目占地位于内蒙古自治区巴彦淖尔磴口县沙金苏木那仁宝力格嘎查巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司厂区内，无新增占地，项目区不在生态保护红线范围内，项目用地不处于环境敏感区内，项目占地范围内无《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2022中定义的生态保护目标，因此，本次评价不进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行）中关于环境保护目标的规定，大气环境：明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，环境空气质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准；地下水环境：明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；声环境：明确厂界外50m范围内声环境保护目标，声环境质量应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目用地范围内不含特殊生态敏感区、重要生态敏感区。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

项目施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，

项目运营期锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃气锅炉排放标准及《关于推进大气污染防治工作的通知》巴环发【2025】27号，见下表。

表3-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

类别

项目

标准值

单位

执行标准

废气

颗粒物

施工期扬尘
1.0

mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值

表3-3 新建锅炉大气污染物排放浓度限值

污染物项目
限值

单位

执行标准

颗粒物

20
mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃气锅炉标准要求及《关于推进大气污染防治工作的通知》巴环发【2025】27号
二氧化硫

50
mg/m3
氮氧化物

50
mg/m3
烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1

/

2、噪声

运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准具体限值见下表。

表3-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

类别

等效声级Leq[ dB(A)]
昼间

夜间

2类

60
50
施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），噪声限值见下表。

表3-5 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
单位

昼间

夜间

dB(A)

70

55

3、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求。

	总量

控制

指标
	根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）中的规定，内蒙古自治区实施污染物排放总量控制的指标有化学需氧量、氨氮和氮氧化物、挥发性有机物，根据当地生态环境主管部门要求，同时管控颗粒物、二氧化硫。

原《巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司病死畜禽无害化处理厂建设项目环境影响报告书》中2t/h燃煤锅炉颗粒物排放总量为0.9t/a、二氧化硫为5.5t/a、氮氧化物为6.8t/a。
本项目将原有2t/h燃煤锅炉更换为4t/h燃气锅炉。更换后颗粒物排放总量为0.172t/a、二氧化硫为0.00024t/a、氮氧化物为0.418t/a，均小于原《巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司病死畜禽无害化处理厂建设项目环境影响报告书》中排放总量，故本项目实行污染物排放总量替代，无需重新申请排放总量。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用原有166m2的锅炉房，拆除原有一台2t/h燃煤锅炉，安装一台4t/h的燃气锅炉。不涉及土建，仅在厂房内部进行设备安装。施工期主要污染防治措施如下:
1、施工期大气污染防治措施

本项目施工过程中产生废气主要为设备安装产生的少量粉尘。施工场所位于现有厂房内，且工程量不大，时间较短，会产生少量粉尘废气。同时加强对施工机械及车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。采取以上措施后不会对周边环境造成明显影响。
（2）施工期噪声污染防治措施
本项目不涉及土建，施工噪声主要来源于设备安装时的钻孔、敲打、锤击等机械噪声。施工场所位于室内，且无高噪声施工设备，钻孔、敲打等噪声经建筑物阻挡后，对敏感点造成的影响很小。施工时应严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） (昼间70dB(A)，夜间55dB(A))，合理安排作业时间，施工工作尽量在昼间进行。

（3）施工期废水污染防治措施
本项目施工废水主要为施工人员的生活污水，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS等，生活污水厂区现有污水处理站处理，不会对周边地表水产生明显影响。
（4）施工期固废污染防治措施
本项目施工期固体废物主要包括废弃包装材料以及施工人员生活垃圾。

设备安装产生的废包装材料集中收集外售，生活垃圾由环卫部门清运处理。

综上所述，只要建设单位和施工单位合理安排施工时段、使用施工设备，并积极采取有针对性的措施，施工期影响可以得到有效控制、对周边环境影响较小，且施工期影响将随本项目的建成而消失。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气环境影响分析及治理措施

（1）废气源强分析
本项目淘汰原有2t/h燃煤锅炉1台，更换为1台4t/h燃气锅炉，项目生产用汽和冬季供暖由此燃气锅炉提供。（4t/h燃气锅炉年运行300天，冬季运行150天，每天运行14小时；夏季运行150天，每天运行12小时）。根据业主提供资料，1台4t/h燃气锅炉的天然气用量约为60万m³/年。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表》中数据：
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计算本项目锅炉废气污染物产生量如下：

以一类天然气含硫量S=200毫克/立方米计算，二氧化硫产生量0.00024t/a，二氧化硫产生速率为0.00006kg/h。氮氧化物产生量0.418t/a，氮氧化物产生速率为0.107kg/h。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）及生态环境部相关文件，天然气锅炉颗粒物的产污系数为2.86kg/万立方米天然气，颗粒物的产生量为0.172t/a，颗粒物的产生速率为0.044kg/h。
设置一台风机量为5000m3/h的风机，二氧化硫产生浓度为0.12mg/m3；氮氧化物产生浓度为21.4mg/m3；颗粒物产生浓度为8.8mg/m3。
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）及生态环境部相关文件，天然气锅炉颗粒物的产污系数为2.86kg/万立方米天然气，锅炉燃烧废气经8m高排气筒有组织排放，根据以上数据分析，本项目天然气锅炉废气污染物排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2限值，实现达标排放，因此本项目锅炉废气排放对周边环境空气造成的影响较小。

综上，项目各大气污染物在采取措施后均可以实现达标排放，对环境保护目标的影响可以接受。项目大气污染物排放对周边环境空气质量的贡献比较小，不会改变当地大气环境功能，对周边环境空气影响较小，措施可行。

表4-1 项目废气污染源源强一览表

工序/生产线

排放方式

废气污染源名称

主要污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放

时间

（h）

核算

方法

废气产生量（m3/h）

产生浓度

（mg/m3）

产生速率

（kg/h）

产生量（t/a）

工艺

效率

（%）

核算

方法

废气排放量

（m3/h）

排放浓度

（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

排放量（t/a）

燃气锅炉（4t/h）
有组织

4t燃气锅炉排气筒DA001

颗粒物
产污系数法
5000
8.8
0.044
0.172
燃气低氮燃烧器+8m排气筒
0
产污系数法
5000
8.8
0.044
0.172
3900
二氧化硫
5000
0.12
0.00006
0.00024
5000
0.12
0.00006
0.00024
氮氧化物
5000
21.4
0.107
0.418
5000
21.4
0.107
0.418
有组织排放口情况

高度m
8
排气筒内径m
0.4
温度

℃
同环境温度
编号及名称
DA001
排放口类型
一般排放口
地理坐标
E106°27′9.31743″

N40°27′23.45915″

（2）治理措施及影响分析

本项目燃气锅炉采用的采用低氮燃烧技术，经8m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为8.8mg/m3、二氧化硫排放浓度为0.12mg/m3、氮氧化物排放浓度为21.4mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值及《关于推进大气污染防治工作的通知》巴环发【2025】27号。本项目锅炉安装燃气低氮燃烧器，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ820-2017）中锅炉烟气污染防治可行技术。同时，本项目燃料为天然气，天然气属于清洁能源，其主要成分是甲烷（CH4），含有少量的乙烷、丙烷、丁烷和氮气等。天然气中硫的含量非常低，因此，在燃烧时产生的二氧化硫也相对较少。
2、废水环境影响分析及治理措施
（1）废水污染防治措施及其达标可行性分析

本项目不新增劳动定员，不新增生活污水量。本项目运营期废水主要为软水制备废水和锅炉排污水。
①废水处理达标可行性分析
本项目不新增生活污水，废水主要为软水制备废水和锅炉排污水，废水产生量夏季为1.4112m3/d、冬季为1.6464m3/d：其中，软水制备废水排水量夏季为0.9312m3/d，冬季为1.0864m3/d；锅炉排污水排放量夏季为0.48m3/d，冬季为0.56m3/d。该部分水污染物主要为盐类，不含有害物质，排入厂区污水处理站处理。

厂区污水处理站处理规模为20t/d，原有项目生产废水加生活污水排放量为8t/d，本项目废水产生量为1.56m3/d，锅炉排污水+软水浓水总量占污水处理站的设计规模的7.8%，排水量非常小，与低浓度生产废水在调节池均匀混合稀释后，混合进水盐度满足生物处理系统耐盐要求，综上，本项目废水排入厂区污水处理站可行。达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作后，回用于巴彦淖尔市圣牧高科生态草业有限公司的农田；冬季拉运至距离厂区1公里处的巴彦淖尔市圣牧哈腾牧业有限公司氧化塘处理。
3、噪声环境影响分析及治理措施
本项目运营期噪声主要来源于锅炉、风机及水泵，产噪声级为70dB（A）～85dB（A），采取基础减振、厂房隔声，风机进出口软连接等降噪措施。各设备噪声源强见下表。
本项目室内噪声源及分布情况见表4-2。
表4-2 本项目噪声源源强调查清单（室内声源）

建筑物名称
声源名称
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级
运行时段
建筑物插入损失
建筑物外噪声
声功率级/dB（A）
X
Y
Z
声压级/dB（A）
建筑物外距离
锅炉房
4t/h燃气锅炉
80
基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接
22
-30
1
南4
59.5
12h
15
44.5
2
西3

61.7
15

46.7
北5

57.9
15

42.9
东2

62.5
15

47.5
风机
85
18
-31
1
南5
56.3
12h
15
41.3
2
西4

57.2

15

42.2
北6

54.6

15

39.6
东3

59.8

15

44.8
水泵
86
21
-29
1
南4
63.5
12h

15
48.5
2
西3

62.7

15

47.7
北5

61.6

15

46.6
东2

63.8

15

48.8
（1）预测内容的确定

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。
（2）预测模式
进行噪声预测时，采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源分别计算。预测模式如下：

①室外声源

a. 计算某个声源在预测点的倍频带声压级：

Lp( r )=Lw+Dc-(Adiv+Aatm +Abar +Agr+Amisc)

式中： Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Dl加上计到小于4π球面度(sr）立体角内的声传播指数。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

b. 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。

②室内声源

a.室内声源等效室外声源声功率级计算：

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可近似求出：

Lp2= Lp1-（TL+6）

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

b.某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

[image: image8.png]o 4

(4”24';)

L,=L,+10lg




式中：Lp1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw—某个声源的倍频带声功率级；

r1—室内某个声源与靠近结构围护处的距离（m）；

R—房间常数；

Q—方向性因子。

c. 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
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d. 计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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 

e. 将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源倍频带的声功率级Lw：
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式中：S—透声面积（m2）。

然后按室外声源预测方法计算预测点的A声级。

③计算噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点产生的贡献值为：
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式中：T—计算等效声级的时间；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

④预测值计算

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。
根据本项目投产后厂内主要噪声源的位置、声功率级值以及所采取的噪声防治措施，运营期厂界噪声预测结果见下表。

表4-3 厂界噪声预测结果 单位: Leq [dB（A）]

昼间/夜间

厂界名称

预测值

标准值

昼间

东厂界

43.2

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准限值（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））
南厂界

42.6

西厂界

43.4

北厂界

42.1

夜间

东厂界

41.4

南厂界

41.5

西厂界

40.9

北厂界

41.6

本项目运营期噪声主要为生产设备运行噪声。建设单位采取以下降噪措施来减少运营期噪声对工作人员及周围环境的影响： 
噪声源：在满足生产工艺要求的前提下选用低噪声设备；对高噪声设备进行基础减震，使设备保持在最低噪声值范围内定期维护设备，使设备运行良好。 
传播途径：采取厂房隔声、距离衰减等措施。

声环境保护目标：本项目厂界外50m范围内无声环境敏感点。
采取上述措施后，项目运营期噪声经厂房隔声、减振、距离衰减后厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，噪声对周围声环境影响较小。

4、固体废物环境影响分析
（1）固体废物类别及处置措施

本项目固体废物主要为软水设备产生的废反渗透膜，废反渗透膜产生量为0.04t/a，由厂家回收。

项目运营期固体废物产生及排放情况见表4-4。

表4-4 项目固体废物产生及排放情况一览表

产生环节
名称

属性

物理性状

产生量
贮存方式
利用处置方式
软水制备设备
废反渗透膜
一般固废
固态
0.04t/a
暂存于一般固废暂存间
由厂家回收
综上所述，本项目产生的固废均合理处置，不外排，对外环境影响较小。

5、地下水及土壤环境影响分析及防治措施

（1）地下水和土壤环境影响类型与影响途径识别。

本项目为锅炉技改项目，废气为锅炉烟气，主要污染物主要为颗粒物、SO2和NOX，经处理后能达标排放；软水制备废水、锅炉排污水，排入厂区污水处理站处理。固废主要为废反渗透膜，废反渗透膜由厂家回收。项目废气、废水和固废均不会对地下水和土壤环境产生明显影响。
（2）地下水和土壤环境保护措施及防治对策

为防止对地下水、土壤环境的污染，本项目依托原有锅炉房，原有锅炉房按照一般防渗区进行防渗处理，防渗措施见表4-5。
表4-5 项目采取的防渗措施一览表

序号

类别

名称

防渗技术要求

1
一般防渗区

锅炉房

等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB 16889执行防渗处理

（3）跟踪监测
本项目为锅炉技改项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录 A，本项目行业类别属于“142、热力生产和供应工程”，编制报告表的地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”，不需开展地下水跟踪监测。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录A，本项目行业类别属于“电力热力燃气及水生产和供应业”，土壤环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”，不需开展土壤跟踪监测。

综上，在采取以上防渗措施后，不会对区域地下水及土壤环境产生明显影响。
6、环境风险分析

（1）风险物质识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 
本项目主要风险物质为天然气，主要成分为甲烷，其理化性质和危险特性见表4-6，储存量及分布情况见表4-7，项目Q值见表4-8。
表4-6 天然气的理化性质和危险特性

标识

中文名

天然气

CAS号

8006-14-2

理化

性质

外观与形状

无色无臭气体

熔点（℃）

/

相对密度（水=1）

0.415

相对密度（空气=1）

0.55

沸点（℃）

-161.5

饱和蒸汽压（kPa）

/

溶解性

微溶于水，溶于乙醇、乙醚

毒性及健康危害

侵入途径

吸入

毒性

LD50：/；LC50：/

健康危害

天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%～30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。

急救方法

应使吸入天然气的患者脱落污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的黏液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。

燃烧爆炸危险性

燃烧性

易燃

燃烧分解物

/

闪点（℃）

/

爆炸上限（v%）

15

引燃温度（℃）

537

爆炸下限（v%）

5.3

燃烧爆炸危险性

危险特性

蒸汽能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。

储运条件与泄漏处理

储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化溴、氧化剂隔离储运。泄露处理：切断火源、勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止泄露；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄露出气要用排风机排至空旷地方。

灭火方法

用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉

表4-7 项目天然气储存量和分布情况

名称

储存位置

CAS号

储存形式

最大储存量

甲烷

天然气管道

72-82-8

槽车
4.302t

表4-8 项目Q值确定表

危险物质名称

CAS号

最大存在量q/t

临界量Q/t

该种危险物质Q值

甲烷

74-82-8

4.302
10

0.43
本项目危险物质数量与临界量的比值Q<1。

（2）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目Q＜1时，该项目风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，风险评价的等级划分是基于项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。

表4-9 环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述风险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

本项目厂区内风险物质数量与临界量比值Q＜1，风险潜势为Ⅰ，进行简单分析即可。
（2）风险影响途径

天然气泄漏，引起火灾，不完全燃烧产生CO，引起大气环境污染风险和危害周围居民身体健康。
（3）风险防范措施

（一）气体导排与通风

装卸点设置强制防爆通风、高空放空管，放空口高出建筑物2m以上，避开人员、绿化、敏感点位；低洼处、地下通道安装可燃气体探测报警器，防止燃气积聚引发爆炸次生环境灾害。

（二）装卸作业全过程环境管控

（1）充装控制，杜绝超装溢流

LNG槽车充装量≤罐体容积90%，CNG严控额定压力；设置高低液位联锁、紧急切断联锁，超装自动切断进料，防止液体溢出污染地面、冻伤植被、挥发形成大面积气团。

（2）静电与微量泄漏防控

强制可靠静电接地，软管定期试压检漏；装卸前检查阀门、接头无破损，缓慢启闭阀门，减少瞬时挥发废气；少量放散气体统一引至高空放空，禁止就地直排低空形成大气污染。

（三）加强运行管理，定期检查调整燃烧工况，并及时检测、修理锅炉本体漏风点。定期校验可燃气体报警器，保证完好。定期用检漏仪检测燃气管路。保证室内通风换气。备足灭火器、消防沙等灭火工具。加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程。对事故易发处按规定时间巡检，发现问题及早解决；该项目防火等消防安全措施必须到位。

（四）发生天然气泄漏时，立即关闭室外燃气总阀门。当天然气浓度较高时，严禁任何操作，严禁贸然进入，并到室外通知上游切断总燃气阀。在安全条件允许情况下，进行强制通风。用可燃气体检漏仪检查管路漏点，待现场可燃气体浓度在 20%以下时，值班干部组织抢修人员对泄漏点进行抢修，抢修人员穿防静电服，戴好防毒面具，使用防爆工具。

⑤企业应编制突发环境事件应急预案。

（4）事故应急预案
具体应急措施见下表4-10。

表4-10 突发环境事故应急预案概要

序号
项目
内容及要求
1
编制突发环境事件应急预案
2
应急设备及材料
防泄漏、火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料。

3
应急通告与交通
规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。

可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话等。

4
应急环境监测及事故评价

由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

5
应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止发生扩大、蔓延及连锁反应；清楚现场泄漏物，降低危害；相应地设施器材配备；邻近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施和相应地设备配备。

6
应急状态终止恢复措施
事故现场：规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复

生产措施；邻近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。

7
记录和报告
设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

综上分析，本项目环境风险可防控。
7、环保投资

本项目总投资108万元，其中环保投资为2万元，占总投资1.85%。

表4-11 环保投资概算表

序号

污染源

环保措施

金额（万元）

一、废气治理
1
锅炉废气

配备燃气低氮燃烧器经1根8m高排气筒排放

1
二、废水处理

1

生活污水

本项目不新增劳动定员，不新增生活污水量

/
2

软水制备废水、锅炉排污水
排入厂区污水处理站
/
三、噪声治理
1

设备噪声

基础减振、建筑隔声、加强设备维护保养

1
四、固废处理
1

一般固废

依托厂区内原有40平方米一般固废暂存间
/
2
生活垃圾
依托厂区原有生活垃圾收集箱，由当地环卫部门定期清运
/
合计
2
8、排污口规范化管理

对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。

一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GBT16157-1996），《排污单位污染物排放口监测监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。

①建设规范化排污口

建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。

②设立标志牌

表4-12 排放口图形标志

排放口
废水排放口
废气排放口
噪声源
图形符号
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背景颜色
绿色
图形颜色
白色
排放口
一般固废暂存间标识
图形符号
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背景颜色
黄色
图形颜色
黑色
9、环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2019）的要求，建设单位需开展排污单位自行监测。拟建工程的环境监测事宜由建设单位委托地方环保监测站或第三方有相应检测资质的单位进行监测。本次评价建议本项目环境监测的具体内容如下表所示：

本项目环境监测计划见下表。

表4-13 环境监测计划

类别

监测位置

监测因子

监测频率

废气

燃气锅炉排气筒（DA001）
颗粒物
1次/年
SO2
1次/年
NOX
1次/月
林格曼黑度
1次/年
厂界无组织（上风向1个点、下风向3个点）
颗粒物
1次/半年
噪声

厂界

等效连续A声级

1次/季度
10、建设项目环境保护“三同时”验收内容

建设项目环境保护“三同时”验收内容见下表。

表4-14 建设项目环境保护“三同时”验收一览表

类别

污染源

环保设施名称及治理内容

监测项目、监测点位、监测频次
执行标准

验收内容

废气
DA001排气筒
4t/h燃气锅炉废气
燃气低氮燃烧器+8高排气筒
监测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度

监测点位：排气筒出口处

监测频次：连续监测2日，每日3次

《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃气锅炉及《关于推进大气污染防治工作的通知》巴环发【2025】27号
污染物排放浓度、速率、排气筒高度
厂界
颗粒物
/
监测项目：颗粒物

监测点位：厂界上风1个点、下风向3个点

监测频次：连续监测2日，每日4次
颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值
污染物排放浓度
废水

软化设备废水、锅炉排污水
软水制备废水、锅炉排污水排入厂区污水处理站集中处理
/
/
/
固体废物

一般工业固体废物

废反渗透膜
由合法合规企业回收、利用、处置

/
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

一般工业固体废物暂存间；一般工业固体废物委托处理合同及备案情况等

噪声

设备噪声

选购低噪声设备，采取建筑隔声、基础减振、消声等措施

监测项目：噪声

监测点位：四周厂界外1m处

监测频次：连续监测2日，每日1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
降噪措施落实情况、厂界达标情况

11、污染物排放“三本账”变化情况

根据《巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司病死畜无害化处理厂建设项目环境影响报告书》，现有工程燃煤锅炉污染物的排放量为颗粒物：0.9t/a，二氧化硫：5.5t/a，氮氧化物：6.8t/a。

本项目实施建设项目污染物排放量“三本账”一览表见下表。

表4-15 建设项目污染物排放量“三本账”一览表

类别

项目

现有工程排放量（t/a）

本项目排放量（t/a）

以新带老削减量（t/a）

本项目建成后全厂污染物排放量（t/a）

变化量（t/a）

废气

颗粒物

0.9
0.172
0.9
0.172
—0.728
二氧化硫

5.5
0.00024
5.5
0.00024
—5.4998
氮氧化物

6.8
0.418
6.8
0.418
—6.382



五、环境保护措施监督检查清单

	     内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	DA001
	4t/h燃气锅炉废气
	颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度
	燃气低氮燃烧器+8高排气筒
	执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃气锅炉及《关于推进大气污染防治工作的通知》巴环发【2025】27号

	
	无组织
	厂界
	颗粒物
	/
	颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	软化设备废水、锅炉排污水
	SS、盐类
	软水制备废水、锅炉排污水排入厂区污水处理站
	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作

	声环境
	燃气锅炉及风机
	等效连续A声级
	采用低噪声设
备、隔声、基
础减震
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	软水制备设备
	废反渗透膜
	不在厂区内存放，由厂区回收
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求

	土壤及地下水污染防治措施
	为防止对地下水、土壤环境的污染，锅炉房已按照一般防渗区进行防渗处理，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB 16889执行防渗处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①在建筑物设计中严格按照《建筑设计防火规范》等规定，并按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材。

②对天然气管道定期做防腐处理，防止空气和化学腐蚀造成砂眼泄漏，天然气管道标明介质种类；采用相应的防静电材料。

③加强运行管理，定期检查调整燃烧工况，并及时修理锅炉本体漏风点。定期校验可燃气体报警器，保证完好。定期用可燃气体检漏仪检测燃气管路。保证室内通风换气。备足灭火器、消防沙等灭火工具。加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程。对事故易发处按规定时间巡检，发现问题及早解决；该项目防火等消防安全措施必须到位。

④发生天然气泄漏时，立即打开所有门窗，关闭室外燃气总阀门。当天然气浓度较高时，严禁任何操作，严禁贸然进入，并到室外通知上游切断总燃气阀。在安全条件允许情况下，进行强制通风。用可燃气体检漏仪检查管路漏点，待现场可燃气体浓度在20%以下时，值班干部组织抢修人员对泄漏点进行抢修，抢修人员穿防静电服，戴好防毒面具，使用防爆工具。

⑤企业应编制突发环境事件应急预案。

	其他环境

管理要求
	（1）排污口规范化；

（2）按监测计划进行监测；

（3）按排污许可证相关管理要求进行排污许可管理。


六、结论

	该建设项目符合国家产业政策及用地规划的要求，选址合理，周边环境不存在对项目明显制约和影响因素；项目采取的“三废”及噪声治理措施经济技术可行；项目产生“三废”及噪声经治理后能达标排放或合理处置，对周围环境影响较小。只要建设单位切实做好本环评提出的各项环保治理措施，加强环保管理，确保各类污染物达标排放，并严格执行“三同时”制度，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.9
	/
	/
	0.172
	0.9
	0.172
	—0.728

	
	二氧化硫
	5.5
	/
	/
	0.00024
	5.5
	0.00024
	—5.4998

	
	氮氧化物
	6.8
	/
	/
	0.418
	6.8
	0.418
	—6.382

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	废反渗透膜
	0.02
	/
	/
	0.04
	/
	+0.02
	+0.02


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1：委托书
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附件2：原有项目自行监测报告
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附件3：企业购水协议
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图1 地理位置图
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附图2 项目四邻关系图
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附图3 平面布置图
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