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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	现代农业废弃物高值化利用与碳中和示范项目   

	项目代码
	2511-150822-04-01-394663

	建设单位联系人
	                
	联系方式
	                     

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县沙金苏木巴音温都尔嘎查

	地理坐标
	 东经： 106 度 41 分 46.016 秒，北纬： 40 度 30 分 16.936 秒

	国民经济

行业类别
	C2625有机肥料及微生物肥料制造
	建设项目

行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业—45肥料制造—其他；

四十七、生态保护和环境治理业—102医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理—其他

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	6000
	环保投资（万元）
	40

	环保投资占比（%）
	0.67
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	674052.73（现有场区占地面积，本项目不新增占地）

	专项评价设置

情况
	依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》表1-1专项评价设置原则表，项目专项评价设置情况见下表。

表1-1专项评价设置情况

专项评价类别

设置原则

本项目相关情况

判定结果

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目无有毒有害废气污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等废气排放
不需设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无废水排放
不需设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目有毒有害和易燃易爆危险物质最大在线量未超过临界量，项目Q=0.0022＜1
不需设置

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目由牧场现有自备水井供水，不涉及直接从河道取水

不需设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及向海排放污染物

不需设置



	规划情况
	无。

	规划环境影响

评价情况
	无。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目对养殖场发酵后的牛粪、无害化处理后的病死牛等废弃物资源化利用，国民经济行业类别为C2625有机肥料及微生物肥料制造和A0549其他渔业专业及辅助性活动，属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”中“第一项农林牧渔业中第13小项有机废弃物无害化、价值化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”，为鼓励建设项目，符合国家产业政策。

本项目已于2025年12月12日取得磴口县发展和改革委员会备案告知书，项目代码2511-150822-04-01-394663，符合地方产业政策。
2、选址合理性

本项目选址位于巴彦淖尔市磴口县沙金苏木巴音温都尔嘎查磴口县源泰牧业有限公司养殖场内南侧粪污处理区，项目区东、西侧为堆粪平台，北侧为场区空地，南侧为荒地。项目对本养殖场发酵后的牛粪、无害化处理后的病死牛等废弃物资源化利用，原料供应有保障。无害化处理车间位于牧场最南侧西侧堆粪平台东南角，距离养殖区约200m以上，全封闭结构，位于场区下风向，根据《磴口县农牧和科技局关于磴口县源泰牧业有限公司病死畜禽无害化处理区域选址确认的复函》（见附件），无害化处理车间选址符合病死畜禽无害化处理的防疫要求，同意建设单位在现有养殖场内（场区最南侧）建设病死畜禽无害化处理设施。项目评价范围内无居民区、医院、学校、行政事业单位等环境敏感点，无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，不在生态红线范围内，无重大的环境制约因素。项目产生的污染物均采取有效的处理和处置措施，经分析项目运营期对周围环境影响较小，符合环保要求。

综上所述，本项目选址合理。

3、生态环境分区管控要求符合性分析

（1）生态保护红线

根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

优先管控单元。面积占比68.60%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止和限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元。面积占比为31.39%，主要包括工业园区、城市、矿区 等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性加强污染物排放控制和环境风险 防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元。面积占比为0.01%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

本项目位于巴彦淖尔市磴口县沙金苏木巴音温都尔嘎查磴口县源泰牧业有限公司养殖场内南侧粪污处理区，不新增占地，用地性质为设施农用地，项目评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。项目所在区域属于重点管控单元，项目采取完善的污染防治措施，可确保污染物达标排放。本项目不涉及磴口县生态保护红线范围。
（2）环境质量底线

根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2025年）》，本项目所在地巴彦淖尔市磴口县2025年大气环境中6项污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，由此可判断磴口县属达标区。其他污染物TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准；氨气和硫化氢现状浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。
本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后可以达标排放，污染物的排放对周边环境的影响处于可接受水平，不会改变区域环境功能区质量要求，满足环境质量底线要求。
（3）资源利用上线

本项目运行中消耗一定量水、电能，消耗量相对区域资源总量较少，项目通过内部管理、废物回收利用及污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效的节约资源，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

本项目位于巴彦淖尔市磴口县沙金苏木巴音温都尔嘎查，根据查询结果，项目区压盖了《巴彦淖尔市生态环境准入清单（2023）》中的磴口县奶牛产业园管控单元，环境管控单元编码ZH15082220002，属于重点管控单元，生态保护重点为大气环境受体敏感重点管控区、水环境农业污染重点管控区、生态用水补给区、土地资源重点管控区。管控单元查询截图见附图。
本项目与巴彦淖尔市生态环境准入清单符合性见下表。

表1-1 与巴彦淖尔市生态环境准入清单符合性分析表

管控类型

一、巴彦淖尔市总体准入总体管控要求（摘录相关要求）
本项目
备注
总体要求

根据《内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设的若干规定》，现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。

新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。化工园区（集中区）外已认定为化工重点监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。企业可按照化工项目建设管理有关规定，依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改扩建现有装备同类产品、产业链延链补链、循环经济利用、安全环保节能项目，但原则上不能新建上游产业。

3、为改善区域环境质量，严格控制“两高”项目新增主要污染物排放，确保环境影响报告书及其批复文件要求的主要污染物排放量区域削减措施落实到位。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。
4、各类园区及建设项目选址应当符合当地国土空间规划。

5、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。

6、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。

7、入园项目需符合园区产业定位、布局、规划环评等；根据《内蒙古自治区“十四五”危险废物集中处置设施建设规划》，原则上限制新建、扩建危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施。
1、本项目不属于化工项目，不涉及化工园区的布局。
2、本项目不属于“两高”项目及石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。
3、本项目所在地巴彦淖尔市磴口县属于达标区。项目排放的废气污染物主要为恶臭气体和颗粒物，在采取环评中提出的措施后，能够实现达标排放，不会使区域环境恶化。

4、本项目在现有养殖场内实施，不新增占地，符合磴口县国土空间规划。

5、本项目属于奶牛养殖场的配套项目。

6、本项目属于需编制生态环境影响报告表的类别，已委托环评单位开展环境影响评价工作。

7、本项目位于巴彦淖尔市磴口县沙金苏木巴音温都尔嘎查磴口县源泰牧业有限公司养殖场内南侧粪污处理区，不在园区内建设，且不涉及新建、扩建危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施。
符合

管控类型

二、巴彦淖尔市磴口县奶牛产业园

管控要求
本项目
备注
空间布局约束

1、禁止侵占永久基本农田的生产经营活动。

2、规范病死畜禽无害化处理。集中无害化处理体系健全的地区，在做好动物疫病防控的前提下，原则上养殖场户的病死畜禽应委托专业无害化处理场进行集中处理。
1、本项目在现有养殖场内建设，不新增占地，不占用基本农田。

2、本项目拟建设1套病死动物高温发酵无害化处理设备对病死牛及分娩废物进行无害化处理，处理后的产物可直接作为有机肥使用，实现资源化利用。

符合

污染物排放管控

1、畜禽养殖业项目污染物排放应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）。 

2、现有和新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求。

3、畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。从事畜禽养殖和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。

4、严格落实农业农村部、生态环境部《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）要求，畜禽养殖场（户）宜采用干清粪、水泡粪、地面垫料、床（网）下垫料等清粪工艺，逐步淘汰水冲粪工艺，合理控制清粪环节用水量；新建养殖场采用干清粪工艺的，鼓励进行机械干清粪；鼓励畜禽养殖场采用碗式或液位控制等防溢漏饮水器，减少饮水漏水；新建猪、鸡等养殖场宜采取圈舍封闭半封闭管理，鼓励有条件的现有畜禽养殖场开展圈舍封闭改造，对恶臭气体进行收集处理。

5、畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求的最小面积。对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）和地方有关排放标准。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。
1、本项目粉状有机肥生产线产生的颗粒物经布袋除尘器处理后排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准；病死牛及分娩废物高温发酵无害化处理过程中产生的恶臭气体经洗涤塔除臭、消毒后排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值。

2、本项目不涉及建设锅炉。
3、本项目为奶牛养殖场配套项目，各产污环节均采取可行的污染防治措施。

4、本项目为奶牛养殖场配套的有机肥生产和病死动物无害化处理项目，不涉及清粪、圈舍封闭。
5、本项目利用养殖场发酵后的牛粪生产粉状有机肥、病死牛及分娩废物高温发酵无害化处理生产有机肥，全部施用于养殖场配套的土地或者外售。养殖场配套了20000亩土地面积，达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求的最小面积。

符合

环境风险防控

/
环评要求项目在投产前修订突发环境事件应急预案，并取得生态环境主管部门给予的备案，同时应定期开展应急演练，及时公布预警信息。

/
资源利用效率

严控地下水超采，禁止私自开采地下水。
本项目依托场区现有自备水井供水，建设单位已取得取水许可证（见附件），本项目新增用水量未超过许可取水量。
符合

通过与空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率进行对比分析，本项目建设符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划的要求，符合生态环境分区管控要求。
4、相关政策相符性分析
项目与《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）、《动物防疫条件审查办法》（农业农村部令 2022年第8号），《农业农村部办公厅关于进一步强化病死畜禽无害化处理工作的通知》（农办牧〔2024〕25号）、《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令2022年第3号）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农业农村部 农医发〔2017〕25号）、《内蒙古自治区畜禽养殖污染防治规划》等相关法律法规、技术规范的符合性分析详见下表：


	其他符合性分析
	表1-2 与相关法律法规、政策规范符合性分析

序号

法律法规、政策及规范

相关法律法规、政策及规范（摘录）

本项目情况

符合性

1
《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）
第二十四条 动物饲养场和隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所，应当符合下列动物防疫条件：

（一）场所的位置与居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所的距离符合国务院农业农村主管部门的规定；

（二）生产经营区域封闭隔离，工程设计和有关流程符合动物防疫要求；

（三）有与其规模相适应的污水、污物处理设施，病死动物、病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻设施设备，以及清洗消毒设施设备；

（四）有与其规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员；

（五）有完善的隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度；

（六）具备国务院农业农村主管部门规定的其他动物防疫条件。动物和动物产品无害化处理场所除应当符合前款规定的条件外，还应当具有病原检测设备、检测能力和符合动物防疫要求的专用运输车辆。
1、本项目建设的无害化处理车间为养殖场配套附属设施，仅用于处理本养殖场的病死牛和胎盘等废弃物，无害化处理车间位于牧场最南侧堆粪平台（西侧堆粪平台）东南角，距离养殖区约200m以上，根据《磴口县农牧和科技局关于磴口县源泰牧业有限公司病死畜禽无害化处理区域选址确认的复函》（见附件），无害化处理车间选址符合病死畜禽无害化处理的防疫要求，同意建设单位在现有养殖场内（场区最南侧）建设病死畜禽无害化处理设施；

2、本项目建设的无害处理车间为养殖场配套附属设施，仅用于处理本养殖场的病死牛和胎盘等废弃物，无害化处理车间为全封闭车间，工程设计和有关流程符合动物防疫要求；

3、本项目采用的无害处理工艺无固废产生，病死牛和胎盘等废弃物经高温发酵处理后作为有机肥综合利用；无害化处理过程中物料蒸发出水分少量随废气进入洗涤塔蒸发损耗，大部分返回发酵罐回用，最终控制产物含水率20%左右；废气洗涤塔喷淋水循环使用，无废水排放；无害化处理废气采用1套洗涤塔喷淋（次氯酸钠除臭、消毒）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放；本项目不新建冷库，依托场区现有1座冷库，占地面积30m2，容量约10吨，采用液氨制冷；无害化处理车间内设有消毒设施；
4、养殖场已配备相应的动物防疫技术人员。

5、养殖场已制定消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。

6、养殖场配备有检验室和病原检验设备，具备病原检测能力。本项目建设的无害处理车间为养殖场配套附属设施，仅用于处理本养殖场的病死牛和胎盘等废弃物，不处理外部病死畜，因此不需配备专用运输车辆。
符合

2
《动物防疫条件审查办法》（农业农村部令 2022年第8号）
第二条 动物饲养场、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所，应当符合本办法规定的动物防疫条件，并取得动物防疫条件合格证。
根据《动物防疫条件审查办法》（农业农村部令 2022年第8号）第六章第二十九条规定“动物饲养场、隔离场所、屠宰加工场所内的无害化处理区域，参照本办法第十条规定执行，不再另行办理动物防疫条件合格证”。本项目无害处理车间为养殖场配套附属设施，仅用于处理本养殖场的病死牛和胎盘等废弃物，因此不需办理动物防疫条件合格证。
符合

第十条 动物和动物产品无害化处理场所应当符合下列条件：

（一）无害化处理区内设置无害化处理间、冷库；

（二）配备与其处理规模相适应的病死动物和病害动物产品的无害化处理设施设备，符合农业农村部规定条件的专用运输车辆，以及相关病原检测设备，或者委托有资质的单位开展检测；

（三）建立病死动物和病害动物产品入场登记、无害化处理记录、病原检测、处理产物流向登记、人员防护等动物防疫制度。

1、本项目不新建冷库，依托场区现有1座冷库，占地面积30m2，容量约10吨，采用液氨制冷。无害处理生产线处理的病死畜及胎盘等废弃物暂存于牧场现有冷库内，定期集中处理一次。

2、本项目仅处理本养殖场的病死牛和胎盘等废弃物，购置的无害化处理设备满足本养殖场需求。养殖场配备有检验室，配备有病原检验设备，具备病原检测能力。

3、建设单位将按要求建立无害化处理记录、病原检测、处理产物流向登记、人员防护等动物防疫制度。不处理病死动物和病害动物产品。
符合

3
《农业农村部办公厅关于进一步强化病死畜禽无害化处理工作的通知》（农办牧〔2024〕25号）
一、严格落实无害化处理责任

各地农业农村部门要按照《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》中“地方各级人民政府对本地区病死畜禽无害化处理负总责”要求，积极推动落实病死畜禽无害化处理工作属地管理责任。严格落实监督管理责任，督促指导畜禽养殖场（户）、屠宰厂（场）、无害化处理场等生产经营主体，规范处置病死畜禽和病害畜禽产品，建立工作台账，详细记录处置的种类、数量和去向等情况。
本项目按有关规定建设完善且规范的无害化处理设施，建立动物产品出场登记、检疫申报、疫情报告、消毒、无害化处理等制度。不处理病死动物和病害动物产品。
符合

二、健全无害化处理体系

各省级农业农村部门要结合畜禽养殖、发病死亡等实际情况，按照“集中处理为主，自行处理为补充”的要求，立足可持续发展，完善优化集中无害化处理场所建设规划，合理布局病死畜禽无害化处理场，科学设置集中暂存点，稳步提高集中无害化处理覆盖率。组织开展病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理生物安全风险调查评估，指导生产经营主体不断完善硬件设施和管理制度，切实阻断动物疫病传播风险。对于边远和交通不便地区以及畜禽养殖户自行处理零星病死畜禽的，要在生物安全和环境风险评估基础上，组织制定针对性的技术规范，因地制宜做好病死畜禽无害化处理。
本项目建设的无害处理车间为养殖场配套附属设施，仅用于处理本养殖场的病死牛和胎盘等废弃物。无害化处理车间布置在场区最南侧的粪污处理区，距离养殖区200m布置，且无害化处理车间周边1000m范围内无居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所，符合要求。
符合

三、加强无害化处理监督管理

各省级农业农村部门要在台风、地震、洪涝等自然灾害发生后，及时指导受灾地区组织收集、无害化处理因灾死亡畜禽，开展彻底清洗消毒；加快推进病死畜禽无害化处理信息化管理，规范生产经营主体填报收集、运输、暂存、无害化处理及产物流向等全链条信息数据，强化统计分析和智能预警，相关数据将作为养殖环节无害化处理补助资金核算的主要依据。各地农业农村部门要加大排查力度，强化部门协作，建立健全线索通报、联合执法、案件移送等长效工作机制，严厉打击随意弃置、买卖、屠宰、加工病死畜禽的违法犯罪行为；全面落实病死畜禽和病害畜禽产品专用运输车辆备案制度，指导从事运输的单位和个人，通过国家兽医卫生综合信息平台病死畜禽无害化处理监管信息模块，及时上传车辆所有权人的营业执照、运输车辆行驶证、运输车辆照片等材料。

本项目建设的无害处理车间为养殖场配套附属设施，仅用于处理本养殖场的病死牛和胎盘等废弃物。项目建成后进行信息化管理，定期填报病死牛及胎盘等废弃物产生、暂存、无害化处理及产物流向等全链条信息数据。
符合

四、落实无害化处理补助政策

各地农业农村部门要积极协调财政部门，按照“谁处理补给谁”的原则，统筹用好中央和地方资金，及时对承担养殖环节病死猪无害化处理任务的实施者给予补助。落实好《农业农村部、财政部关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》要求，中央和省级财政资金下达后，市县财政应在三个月内将补助资金给付到位，并采取定期结算等方式及时发放补助，不得无故拖欠无害化处理企业补助资金，确保无害化处理体系有效运行。积极探索生产经营主体点对点联系指导工作机制，定期调度掌握补助资金拨付情况，联合财政部门采取有力有效措施，加快补助资金拨付进度。

本项目建成后将依据《农业农村部、财政部关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》申请财政补助资金。
符合

五、严控无害化处理产物流向

鼓励在符合国家有关法律法规规定的情况下，对病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理产物进行资源化利用。各地农业农村部门要督促指导畜禽养殖场、屠宰厂（场）、无害化处理场等严控处理产物流向，查验购买方资质并留存相关材料，签订销售合同，详细记录处理产物销售情况，全程视频监控处理产物存放和交接过程，每年1月底前向所在地县级农业农村部门报告上年度无害化处理、产物流向等情况。要结合年度报告和日常监督管理，定期查验销售合同、销售记录和监控影像，确保无害化处理产物流向清晰和可追溯。

本项目采用的无害处理工艺无固废产生，病死牛和胎盘等废弃物经高温发酵处理后作为有机肥综合利用。
符合

4
《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令2022年第3号）
第七条 病死畜禽和病害畜禽产品收集、无害化处理、资源化利用应当符合农业农村部相关技术规范， 并采取必要的防疫措施，防止传播动物疫病。
项目严格按照农业农村部相关技术规范设置防疫措施。
符合

第十七条 病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理以集中处理为主，自行处理为补充。病死畜禽无害化处理场的设计处理能力应当高于日常病死畜禽和病害畜禽产品处理量，专用运输车辆数量和运载能力应当与区域内畜禽养殖情况相适应。
本项目仅处理本养殖场的病死牛和胎盘等废弃物，购置的无害化处理设备满足本养殖场需求
符合

第二十八条 病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理场所应当建立并严格执行以下制度：

（一）设施设备运行管理制度；

清洗消毒制度；

人员防护制度；

生物安全制度；

（五）安全生产和应急处理制度。
本项目建成后，将按要求制定设施设备运行管理制度、清洗消毒制度、人员防护制度、生物安全制度、（五）安全生产和应急处理制度，并严格执行。
符合

第二十九条 从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离以及病死畜禽和病害畜禽产品收集、无害化处理的单位和个人，应当建立台账，详细记录病死畜禽和病害畜禽产品的种类、数量（重量）、来源、运输车辆、交接人员和交接时间、处理产物销售情况等信息。应当安装视频监控设备，对病死畜禽和病害畜禽产品进（出）场、交接、处理和处理产物存放等进行全程监控。相关台账记录保存期不少于二年，相关监控影像资料保存期不少于三十天。
建设单位按要求设置台账和监控设备，按要求保存记录信息。
符合

5
《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农业农村部 农医发〔2017〕25号）
4.2高温法
适用对象：国家规定的染疫动物及其产品、病死或者死因不明的动物尸体，屠宰前确认的病害动物、屠宰过程中经检疫或肉品品质检验确认为不可食用的动物产品，以及其他应当进行无害化处理的动物及动物产品。

不得用于患有炭疽等芽孢杆菌类疫病，以及牛海绵状脑病、痒病的染疫动物及产品、组织的处理。

本项目采用高温发酵法，处理本牧场产生的国家规定的染疫牛、病死牛和胎盘等废弃物。

牧场配备有检验室和病原检验设备，具备病原检测能力，如发现患有炭疽等芽孢杆菌类疫病，以及牛海绵状脑病、痒病的染疫动物及产品、组织全部委托巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司处置，本项目不得进行处理。
符合

4.3.2技术工艺
4.3.2.1可视情况对病死及病害动物和相关动物产品进行破碎等预处理。处理物或破碎产物体积（长×宽×高）≤125cm3（5cm×5cm×5cm）。
本项目对病死牛及胎盘等废弃物通过破碎机进行预处理。
符合

4.3.2.2 向容器内输入油脂，容器夹层经导热油或其他介质加热。

本项目破碎产物送入发酵罐，项目通过电加热以煤油为介质对容器夹层进行加热。

符合

4.3.2.3 将病死及病害动物和相关动物产品或破碎产物输送入容器内，与油脂混合。常压状态下，维持容器内部温度≥180℃，持续时间≥2.5h（具体处理时间随处理物种类和体积大小而设定）。
本项目病死牛及胎盘等废弃物的破碎产物输送入发酵罐内，处理物中心温度120℃，压力≥0.5MPa（绝对压力），发酵时间21h。
符合

4.3.2.4 加热产生的热蒸汽经废气处理系统后排出。
无害化处理废气经洗涤塔净化、消毒处理后通过1根15m高排气筒DA002排放。
符合

4.3.2.5 加热产生的动物尸体残渣传输至压榨系统处理。
病死牛及胎盘等废弃物的破碎产物经高温发酵无害化处理后，产物为有机肥，可直接施用于牧场自由农田或者外售。
符合

4.3.3操作注意事项

同4.2.2.2。
4.2.2.2.1搅拌系统的工作时间应以烘干剩余物基本不含水分为宜，根据处理物量的多少，适当延长或缩短搅拌时间。
4.2.2.2.2应使用合理的污水处理系统，有效去除有机物、氨氮，达到GB8978要求。
4.2.2.2.3应使用合理的废气处理系统，有效吸收处理过程中动物尸体腐败产生的恶臭气体，达到GB16297要求后排放。
4.2.2.2.4高温高压灭菌容器操作人员应符合相关专业要求，持证上岗。
4.22.2.5处理结束后，需对墙面、地面及其相关工具进行彻底清洗消毒。
1、本项目采用的高温发酵无害化处理工艺不需搅拌。

2、本项目无害化处理过程中物料蒸发出水分少量随废气进入洗涤塔蒸发损耗，大部分返回发酵罐回用，最终控制产物含水率20%左右；废气洗涤塔喷淋水循环使用，无废水排放。
3、本项目无害化处理系统产生的废气经洗涤塔净化、消毒处理后通过1根15m高排气筒DA002排放，污染物排放速率满足GB14554-93要求。
4、高温高压发酵罐操作人员将先进行培训，合格后再持证上岗。

5、每次处理结束后，对墙面、地面及其相关工具进行彻底喷雾消毒，消毒废水全部蒸发损耗。
符合

7
《内蒙古自治区畜禽养殖污染防治规划》

到2025年，全区畜禽养殖业总体布局科学合理，基于种养循环的资源化利用体系基本形成，畜禽养殖粪污综合利用率达到90%以上，水源保护区内畜禽养殖废弃物全部资源化利用，畜禽养殖污染防治水平进一步提升，科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度基本建立，畜禽养殖业实现绿色高质量发展。

本项目属于资源化利用项目，符合畜禽养殖废弃物全部资源化利用，畜禽养殖污染防治水平进一步提升，有利于建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，推动了畜禽养殖业绿色高质量发展。

符合




二、建设项目工程分析


	建设内容
	1、项目概况

磴口县源泰牧业有限公司位于内蒙古巴彦淖尔市磴口县沙金套海苏木巴音温都尔嘎查，设计奶牛存栏量14000头，目前实际存栏量12000头。2020年7月，建设单位委托河南昊泉环保科技有限公司编制完成了《磴口县源泰牧业有限公司年存栏量为2000头奶牛养殖场项目环境影响报告书》，磴口县环境保护局于2020年9月14日以“磴环承〔2020〕3号”文件对该项目批复。该项目于2020年10月开工建设，于2020年12月投入运行，2021年7月完成竣工环境保护自主验收工作。2022年5月委托北京中企环能科技有限公司编制完成了《磴口县源泰牧业有限公司新建12000头奶牛养殖项目环境影响报告书》，巴彦淖尔市生态环境局磴口县分局于2022年6月29日以“磴环审发〔2022〕2号”文件批复。由于该项目实际建设过程发生重大变动，于2025年9月委托内蒙古拓森环保科技有限公司编制完成《磴口县源泰牧业有限公司新建12000头奶牛养殖项目（变更）环境影响报告书》，巴彦淖尔市生态环境局于2025年9月28日以“巴环审〔2025〕17号”文件批复。该项目实际建成规模为奶牛存栏量10000头，于2025年10月完成“磴口县源泰牧业有限公司新建12000头（10000头）奶牛养殖项目（变更）”竣工环境保护验收工作，剩余2000头奶牛及配套设施在后期建成后再进行验收。2026年3月30日磴口县源泰牧业有限公司变更固定污染源排污登记，登记编号：91150822MA0NGHYM8F001Y，有效期：2026年03月30日至2031年03月29日。
磴口县源泰牧业有限公司现有奶牛存栏12000头，牛粪、牛舍垫料、沉渣等粪污中掺入玉米秸秆、添加有机肥发酵菌剂后，采用好氧堆肥工艺年产有机肥约85700吨，全部用于牧场自有农田施肥。由于未深加工的有机肥仅能在非耕作期施用，每年4~10月耕作期内，牧场有机肥堆存压力显著增大，且无外销渠道，无法实现粪污资源化增值。为缓解堆存压力，实现粪污额外收益，建设单位拟新建1条粉状有机肥生产线，以牧场发酵完成的有机肥原料，通过“粉碎+筛分+打包”工艺生产粉状有机肥。项目产能按牧场设计最大存栏量（14000头奶牛）核算，按现有存栏量粪污产出比例折算，14000头奶牛年产生有机肥约100000吨，因此本次粉状有机肥生产线设计产能为100000吨/年。项目建成后，在满足自有农田用肥需求的基础上，富余产能将对外销售，实现资源最大化利用与收益增长。

磴口县源泰牧业有限公司现有奶牛存栏12000头，实际产生病死牛约420头/年（平均每头重约500kg），产生胎盘等废弃物约6吨/年，目前全部委托巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司拉运处置。由于病死畜委托处置费用较高，建设单位为了节约成本、实现病死畜及胎盘等废弃物资源化利用，拟引进1套病死动物高温生物发酵无害化处理系统处理病死畜及胎盘等废弃物，经该系统高温生物发酵无害化处理后可直接作为有机肥施用于农田。无害化处理设备的处理能力按牧场设计最大存栏量（14000头奶牛）核算，按现有存栏量病死牛及胎盘等废弃物产出比例折算，14000头奶牛年产生病死牛490头/年（平均每头重约500kg）、胎盘等废弃物约7吨/年，合计年处理量约252吨，因此本次无害化处理生产线设计处理能力为252吨/年。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业—45肥料制造—其他和四十七、生态保护和环境治理业—102医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理—其他”，应编制生态环境影响报告表。受磴口县源泰牧业有限公司委托，内蒙古聚盛园项目管理有限公司承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，依据有关技术导则，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了《现代农业废弃物高值化利用与碳中和示范项目生态环境影响报告表》。
2、主要建设内容

本项目拟新建1条粉状有机肥生产线和1套病死动物高温生物发酵无害化处理系统，主要建设内容包括主体工程粉状有机肥生产车间和无害处理车间，其余配套的储运、公用辅助设施依托牧场现有设施。结合场区整体布局规划及物料转运效率需求，建设单位拟在现有西侧堆粪平台东南角，新建1座建筑面积1000m2的粉状有机肥车间与1座500m2的无害化处理车间；同时，为弥补项目占用场地，将在堆粪平台北侧空地扩建1500m2堆粪平台，确保牧场原有粪污堆存总面积保持不变。
粉状有机肥生产线以牧场已发酵完成的有机肥原料，直接由堆粪平台的有机肥堆场运至有机肥生产车间，不涉及新建原料库；成品库设置在粉状有机肥生产车间内，不单独设置。

病死畜及胎盘等废弃物暂存于牧场现有冷库内，定期集中送抵无害化处理生产线处置。经高温生物发酵无害化处理后的产物可直接运至粉状有机肥生产线打包外售或者掺入牛粪中，依托牧场现有粪污发酵系统进一步发酵利用。因无害化处理产物中仍保留一定量发酵菌剂，可提升牛粪堆肥发酵效率，实现菌剂资源的二次利用。

本项目主要建设内容见表2-1。

表2-1 本项目建设内容一览表

工程类别

工程内容

本项目建设内容

备注

主体工程

粉状有机肥生产车间
在现有西侧堆粪平台东南角新建1座粉状有机肥生产车间，占地面积1000m2，单层全封闭钢结构，地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土硬化防渗（依托堆粪平台硬化地面），渗透系数K＜1×10-7cm/s。车间内设1条粉状有机肥生产线和成品区，主要设备包括粉碎机、筛分机、打包机
车间新建，地面硬化依托
无害化处理车间
在现有西侧堆粪平台东南角新建1座无害化处理车间，占地面积500m2，单层全封闭钢结构，地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土硬化防渗（依托堆粪平台硬化地面），渗透系数K＜1×10-7cm/s。车间内设1套病死动物高温生物发酵无害化处理系统和辅料库，设计年处理病死牛及胎盘废弃物252t/a
车间新建，地面硬化依托
储运工程

堆粪平台

为弥补本项目对堆粪平台的场地占用，拟在堆粪平台北侧空地扩建1500m2堆粪平台，地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土防渗，渗透系数小于1×10-7cm/s。扩建区域将严格遵循现有堆粪平台的坡度标准建设，并与现有堆粪平台实现连通；同时在进出口外侧设置截水沟，除进出口外的东、西、北三侧均设置1.2m高挡墙（与现有堆粪平台高度一致）
扩建

有机肥原料堆场
粉状有机肥生产线的原料直接由堆粪平台的有机肥堆场运至粉状有机肥生产车间，本项目不涉及新建原料库

依托
粉状有机肥成品库
粉状有机肥生产车间内设置成品区，占地面积200m2，包装后的产品堆存于成品区待售，成品区地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土防渗，渗透系数K＜1×10-7cm/s
车间新建，地面硬化依托
冷库
无害处理生产线处理的病死牛及胎盘等废弃物暂存于牧场现有冷库内，定期集中送抵无害化处理生产线处置。牧场现有冷库1座，占地面积30m2，容量约10吨，采用液氨制冷
依托
无害化处理辅料库
无害化处理车间内设置辅料库，占地面积200m2，用于堆放无害化处理系统的原辅料稻壳、发酵菌剂、10%次氯酸钠溶液
新建
辅助工程

办公楼
本项目不新增劳动定员，由牧场现有工作人员负责运营，依托场区现有办公楼
依托
公用工程

供水

粉状有机肥生产线无用水环节；无害化生产线洗涤塔用水由场区自备水井供给，场区现有3口自备井，已取得取水许可证（见附件），每口井允许最大取水量12.654万m³/a，许可最大取水量共计37.962万m³/a，本项目新增用水量未超过许可取水量
依托
排水

粉状有机肥生产线无废水产生；无害化处理生产线冷却塔和洗涤塔用水循环使用，定期补充损耗，无废水产生；无害化处理发酵冷凝水作为发酵补充水返回发酵罐，不外排
/
供电

项目用电由场区现有供电设施引接
依托
供暖

粉状有机肥生产车间和无害处理车间采用空气能热泵采暖
新建
废气
粉状有机肥原料粉碎、筛分、打包粉尘

粉状有机肥生产线原料粉碎、筛分和打包工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过集气管道汇至1套布袋除尘器处理，经1根15m高排气筒（DA001）排放。项目共设置3套集气罩、1套布袋除尘器和1根排气筒（DA001）
新建

粉状有机肥物料输送、转运粉尘
粉状有机肥生产车间为全封闭，各工序之间采用全封闭式带式输送机输送物料，物料输送过程中粉尘外逸量很少，逸散的少量粉尘经全封闭车间阻隔沉降后排放量很少，对环境影响较小
新建

粉状有机肥车间无组织恶臭气体

粉状有机肥车间定期喷洒除臭剂、加强车间通风换气

新建
无害化处理废气
病死牛及胎盘等废弃物高温生物发酵无害化处理过程产生的恶臭气体采用1套洗涤塔喷淋（次氯酸钠除臭、消毒）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放
新建
废水

粉状有机肥生产线无废水产生；无害化处理生产线冷却塔和洗涤塔用水循环使用，定期补充损耗，无废水排放；无害化处理发酵冷凝水作为发酵补充水返回发酵罐，不外排；无害化处理车间墙面、地面及设备喷雾消毒用水全部蒸发损耗，无废水产生
新建

噪声

选购低噪声设备，采取基础减震、封闭厂房隔音等措施

新建

固体废物

除尘灰
除尘器收集粉尘集中收集后作为原料返回生产环节，不外排
新建
废包装

材料
废包装袋集中收集暂存于牧场现有库房内，定期外售废品回收站，不外排
依托
废包装桶
废次氯酸钠包装桶暂存于牧场现有危险废物暂存间，定期委托有资质单位拉运处置
依托
防渗
包括粉状有机肥生产车间、无害化处理车间和扩建堆粪平台，粉状有机肥生产车间、无害化处理车间直接在场区现有堆粪平台上建设，依托现有硬化地面，地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土防渗，渗透系数＜1×10-7cm/s；扩建堆粪平台地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土防渗，渗透系数小于1×10-7cm/s
新建
4、生产设备

本项目主要生产设备清单详见表2-2。

表2-2 主要生产设备一览表

序号

名称

规格型号
数量/台（套）
备注
粉状有机肥生产线
1
喂料仓
YF-ZDWL3523

1
新建
2
皮带输送机
B600-8m/B600-10m/B600-12m
3
新建
3
双级粉碎机
YF-SWFS600

1
新建
4
滚筒筛分机
YF-GS6018
1
新建
5
全自动包装机

YFBZ-502F
1
新建
6
控制柜
380V50Hz，碳钢

喷塑

1
新建
7
布袋除尘器
1
新建
8
风机
1
新建
9
集气罩
3
新建
无害化处理生产线
1
30刀破碎机
20HP
1
新建

2
U型螺旋输送机
4500L
1
新建

3
发酵槽
Φ1.3m×2.4m
1
新建
4
U型螺旋输送机
4000L
1
新建

5
冷凝器
Φ10×3000mm
1
新建

6
风机
1HP
1
新建
7
洗涤塔
Φ760，次氯酸钠洗涤除臭
1
新建

8
油泵
1HP
2
新建

9
热煤油加热桶
500公斤
1
新建
10
控制台
1
新建

11
冷却水塔
1
新建

5、原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。

表2-3 主要原辅材料及能源消耗情况一览表

类别

名称

单位

消耗量

备注

粉状有机肥生产线
原料

牧场堆肥场已发酵完成的有机肥
t/a

100000
含水率20%左右，直接由牧场堆粪平台有机肥堆场运至粉状有机肥生产车间
无害化处理生产线
原料
病死牛及胎盘等废弃物
t/a
252
暂存于牧场现有冷库内，定期集中处理一次
稻壳
t/a

1008
暂存于无害化处理车间辅料区
辅料
有机肥发酵剂Ⅱ

（粉状）
t/a

3
10%次氯酸钠溶液

t/a
0.65
除臭剂

t/a
0.2

加热介质
煤油
t/3a
0.05
煤油为加热介质，储存在无害化处理系统加热装置的热煤油加热桶内，充装量500kg，在系统内循环使用，使用过程汇总损耗量很小，根据使用情况约每3~5年补加一次
能源

新鲜水

m3/a

327.264
由牧场自备水井供给
电

kw▪h/a

20万
由牧场现有供电线路接入
6、产品方案

本项目粉状有机肥生产线设计年产99998.668吨粉状有机肥，无害化处理生产线设计年产1205.345吨有机肥，产品质量执行《有机肥料》（NY525-2012）中的相关标准要求。无害化处理生产线产生的有机肥可直接运至粉状有机肥生产线打包外售或者掺入牛粪中，依托牧场现有粪污发酵系统进一步发酵利用。因无害化处理产物中仍保留一定量发酵菌剂，可提升牛粪堆肥发酵效率，实现菌剂资源的二次利用。项目产品方案详见表2-4。

表2-4 项目产品方案一览表

生产线
产品名称
单位
产量

规格

产品质量标准

粉状有机肥生产线
粉状有机肥
t/a
99998.668
25kg/袋

NY525-2011

无害化处理生产线
有机肥
t/a
1205.345
25kg/袋
NY525-2011
合计

101204.013
表2-5 有机肥料技术指标

项目

指标

有机质的质量分数（以烘干基计），%

≥45

总养分（以烘干基计），%

≥5.0

水分（鲜样）的质量分数，%

≤30

酸碱度，pH

5.5-8.5

有机肥料中重金属的限量指标应符合下表2-6的要求：

表2-6 有机肥料中重金属的限量指标      单位：mg/kg
项目

限量指标

总砷（As）（以烘干基计）
≤15
总汞（Hg）（以烘干基计）
≤2
总砷（Pb）（以烘干基计）
≤60

总砷（Cd）（以烘干基计）
≤15
总砷（Cr）（以烘干基计）
≤15
蛔虫卵死亡率和粪大肠菌群数指标应符合《生物有机肥》（NY884-2012）的要求，蛔虫卵死亡率≥95%，粪大肠菌群数≤100个/g。
7、物料平衡分析
（1）粉状有机肥生产线物料平衡
粉状有机肥生产线以牧场堆肥场已发酵完成的有机肥为原料，原料消耗量100000t/a，物料平衡分析见下表：
表2-7 粉状有机肥生产线物料平衡分析表

序号

投入物料

产出物料

备注

物料名称

投入量t/a

物料名称

产量t/a

1

牧场堆肥场已发酵完成的有机肥

100000
粉状有机肥
99998.668
产品
2

有组织颗粒物
0.592
废气
3

无组织颗粒物
0.74
废气
合计

100000
100000
备注：粉状有机肥生产线由于破碎、筛分过程粉尘排放会有少量的损耗，实际产能不足100000t/a。
（2）无害化处理生产线物料平衡
无害处理生产线设计年处理病死牛及胎盘等废弃物共252t，同时添加稻壳1008t/a，物料平衡分析见下表：
表2-8 无害化处理生产线物料平衡分析表

序号

投入物料

产出物料

备注

物料名称

投入量t/a

物料名称

产量t/a

1

病死牛
245
有机肥
1205.345
产品
2

胎盘等废弃物
7
氨气
0.904
废气
3

稻壳
1008
硫化氢
0.051
废气
4
有机肥发酵剂
3
未冷凝水蒸气
55.745
未冷凝气随发酵废气进入洗涤塔蒸发损耗或排放
合计

1263
1263
本项目按照含水率20%控制出料，物料平衡测算过程如下：

（1）进料

病死牛和胎盘等废弃物与稻壳按照1：4比例投加，病死牛和胎盘等废弃物投入量252t/a，含水率一般为70%；稻壳投入量1008t/a，含水率约12%左右；有机肥发酵剂的含水率约20%，因此投入的物料中干物质量为：
252t×0.3+1008t×0.88+3×0.8=75.6t+887.04t+2.4t=965.04t
②出料
按照含水率20%控制出料，出料总质量=干物质量/0.8+挥发废气量=965.04t/0.8+0.904+0.051=1207.255t
发酵蒸发出水量=物料总重量-出料=1263t-1207.255t=55.745t（全部蒸发损耗）

根据高温发酵原理，发酵初期物料降解产生大量游离水，伴随高温蒸发形成水蒸气，80%的水蒸气经冷凝器冷凝为液态水（222.98t/a），剩余20%未冷凝的水蒸气随废气进入喷淋塔处理，最终以气态形式损耗，总损耗量约55.745t/a。冷凝水通过专用回用系统均匀喷洒回发酵罐，补充发酵中、后期所需水分，实现水资源的循环利用和动态平衡，整个发酵过程无液态冷凝水排放。

物料配比是厂家经过反复试验得出的结论，病死牛和胎盘等废弃物与稻壳的配比控制在1:4左右时，可将冷凝水全部回用，使出料控制在20%左右。无害化处理系统根据投入物料含水率和对产出物料的水分控制，精准确定物料投入比例，通过冷凝水定向回用与废气损耗控制的协同设计，整个发酵过程实现了水分的动态平衡。发酵初期产生的多余水分，通过冷凝回用满足发酵中期的用水需求，最终达成无冷凝水外排的目标，既满足工艺需求又实现了水资源的高效利用。
8、劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员，由牧场现有工作人员负责运营。有机肥生产线年运行300天，日运行8小时；无害化处理生产线年平均运行约140天，日运行24小时（其中发酵前准备时间3小时、发酵时间21小时）。
9、公用工程

（1）给水

本项目粉状有机肥生产线无用水环节；无害化处理生产线用水环节为冷却塔用水、洗涤塔用水以及消毒用水，由场区自备水井供给。场区现有3口自备井，已取得取水许可证（见附件），每口井允许最大取水量12.654万m³/a，许可最大取水量共计37.9621万m³/a。牧场当前实际年用水量为25.8795万m³，按设计最大存栏量（14000头奶牛）核算，年最大用水量为30.1927万m³，现有用水许可余量为7.7694万m³。本次新建项目年新增用水量为327.264m³，远低于现有许可取水量余量，用水规模符合合规要求。
无害化处理生产线用水：

①冷却塔用水
无害化处理生产线冷凝器配套1套冷却水塔，冷却水循环使用，只需定期补充损耗。根据建设单位提供的设备资料，冷却水系统循环水量为3m3/h，冷却过程损耗水量约占2%，每次处理运行时间为21h（每年平均运行140次），据此计算得需补充新鲜水量为1.26m3/d（176.4m3/a）。

②洗涤塔用水
无害化处理生产线废气采用洗涤塔喷淋处理，喷淋水循环使用，只需定期补充损耗。根据建设单位提供的设备资料，洗涤塔循环水量为2m3/h，洗涤过程损耗水量约占2%，每次处理运行时间为21h（每年平均运行140次），据此计算得需补充新鲜水量为0.84m3/d（117.6m3/a）。
③消毒用水
无害化处理间、无害化处理设备采用次氯酸钠进行消毒，次氯酸钠为外购浓度约10%的次氯酸钠溶液与水按1:100的比例进行配比成约0.1%次氯酸钠水溶液进行消毒。无害化处理车间地面、墙面（至2m高）及设备表面，合计有效消毒面积约800m²（按1.6倍生产车间占地面积计），每次无害化处理结束后消毒1次，喷雾用量按0.3L/m²计，消毒液（0.1%次氯酸钠水溶液）用量约为800m2 × 0.3L/m2 = 0.24m3/d（33.6m3/a）。10%次氯酸钠原液年用量约0.336m3/a（折合质量约0.4t/a，10%次氯酸钠溶液密度约为1.18g/cm³）。因此，消毒液配制用水量约33.264m³/a、0.238m3/d。

综上所述，本项目新鲜水用量为2.338m3/d（327.264m3/a）
（2）排水

本项目粉状有机肥生产线无废水产生；无害化处理生产线冷却塔和洗涤塔用水循环使用，定期补充损耗；无害化处理发酵冷凝水222.98t/a作为发酵补充水返回发酵罐；消毒用水全部蒸发损耗。综上，本项目无废水产生。
项目水平衡分析见表2-9。

表2-9 项目水平衡分析表         单位：m³/d
序号

用水工序

总用水量

新鲜水

循环水量

损耗水量

排水

备注

1
冷却塔用水
64.26
1.26
63
1.26
0
循环使用，不外排
2
洗涤塔用水

42.84
0.84
42
0.84
0

3
消毒用水

0.238
0.238
/
0.238
0
蒸发损耗
合计

107.338
2.338
105
2.338
0
/


[image: image7.emf]新鲜水

2.338

冷却用水

63m³/d

1.26

0.84

1.26

冷却用水

42m³/d

0.84

0.238

消毒用水

0.238


图2-1 本项目水平衡图       单位：m³/d
（3）供电

本项目用电由场区供电线路接入，年用电量20万KW•h。

（4）供热

本项目粉状有机肥生产车间和无害化处理车间冬季采用空气能热泵采暖。

10、平面布置
本项目在场区现有西侧堆粪平台东南角建设，位于整个场区最南侧，不改变场区总体布局，且远离养殖区和生活区布置。场区总平面布置图及本项目在场区位置图见附图。

11、依托工程

（1）危废暂存间依托可行性分析

本项目废次氯酸钠包装桶产生量为0.022t/a，暂存于牧场现有危险废物暂存间，牧场现有1座36m2的危废暂存间，用于临时储存废机油，砖混结构，地面采用防渗混凝土+2mm厚丙纶土工膜硬化防渗，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。现有危废暂存间最大暂存量为5t，目前废机油最大贮存量为0.1t/a，现有足够的余量贮存本项目新增危险废物，依托可行。
（2）自备水井依托可行性
本项目粉状有机肥生产线无用水环节；无害化处理生产线冷却塔和洗涤塔用水由场区自备水井供给，场区现有3口自备井，已取得取水许可证（见附件），每口井允许最大取水量12.654万m³/a，许可最大取水量共计37.9621万m³/a。牧场当前实际年用水量为25.8795万m³，按设计最大存栏量（14000头奶牛）核算，年最大用水量为30.1927万m³，现有用水许可余量为7.7694万m³。本次新建项目年新增用水量为327.264m³，远低于现有许可取水量余量，因此依托可行。

冷库依托可行性分析

本项目不新建冷库，拟依托场区现有1座专用冷库作为配套设施，该冷库占地面积30m2，存储容量约10吨，采用液氨制冷工艺。该冷库为场区病死畜及胎盘等废弃物专用暂存设施，功能定位与本项目需求完全匹配；且本项目建设不会改变冷库原有冻存规模，可直接满足本项目病死畜禽及胎盘的暂存需求，因此依托现有冷库可行。

	工艺流程和产排污环节
	运营期工艺流程和产排污环节：

（一）粉状有机肥生产线工艺流程
本项目以牧场堆肥场已发酵完成的有机肥为原料，经粉碎、筛分和打包工序制成成品，生产工艺过程简述如下：

粉碎

牧场堆肥场已发酵完成的有机肥利用铲车由堆粪平台有机肥堆存区运至粉状有机肥生产车间粉碎机进料口进行粉碎，粉碎后进入筛分机。

该工序主要产生粉碎粉尘、设备噪声。

（2）筛分

粉碎完的原料由全封闭皮带机输送至筛分机筛分，筛下物由全封闭皮带机输送进入打包机。筛上物返回粉碎机继续粉碎。

该工序主要产生筛分粉尘、设备噪声。

（3）包装入库

筛分后的产品采用全自动计量包装机计量包装，使用25公斤的包装袋包装入库待售。

该工序主要产生包装粉尘、设备噪声。

粉状有机肥生产工艺流程及产污环节见下图：
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图2-1 粉状有机肥生产工艺流程及产污环节图

（二）病死牛及胎盘等废弃物无害化处理工艺流程
无害化处理工艺流程简述：

（1）破碎

病死牛尸体及胎盘等废弃物进入破碎机进行破碎，同时添加稻壳和有机肥发酵菌剂，将破碎过程产生的血水进行吸附处理，同时加大后续发酵效率。破碎机是由机体、打碎刀、进出料口及驱动装置所组成。破碎过程加盖密闭破碎，无破碎粉尘产生。每次发酵前准备时间约3h。
该工序主要产生设备噪声。
（2）上料

破碎后的病死牛尸体和稻壳通过螺旋输送机送入发酵罐。

该工序主要产生设备噪声。
（3）发酵

发酵罐是由槽体、搅拌器、电热器及驱动装置所组成。以间接加热、发酵的方式去除牛尸体中之水分，快速将各种容易造成公害的畜禽业有机废弃物加以发酵分解。本机采用全密闭式设计，投入有机废弃物后就开始进行水分蒸发，以控制温度、发酵、搅拌、加热、脱臭、全自动化处理，可促进有机肥料品质的稳定。所以本设备具有安全产生、处理量大、省电、低操作成本、自动化、无二次公害产生等特点。发酵温度为120℃，通过常在60-70℃（湿热）的温度下，加热5-10min，可以破坏非芽孢杆菌细菌和芽孢杆菌细菌的非休眠体的活性。但在较低温下（50-60℃），一些病原菌的灭活则长达60天。通过长达十几个小时的高温能迅速杀死各种有害病菌，并通过加热干燥，去除处理物的水分，最终处理成粉末状物质，这种在较短时间内达到干燥指标（含水量20%)降低各种细菌及霉菌等微生物存活条件。单次处理3头成年母牛，发酵时间为21h。
本项目生物发酵采用专用有机肥发酵剂Ⅱ，其特点如下：

①快速强力分解：芽孢杆菌繁殖能力强，在有机肥发酵剂Ⅱ中的益生菌中产生蛋白酶、纤维素酶等生物酶和有机酸，生物酶的作用下，大分子物质（蛋白质、纤维素等）被分解为小分子物质（氨基酸、糖类等）。

②有效杀菌：益生菌微生物快速繁殖，排斥抑制有害菌，产生毒性蛋白，生物酶。有机酸，破坏病原菌细胞结构使其逐渐死亡，并杀死虫及虫卵等。

③无毒除臭：好氧的益生菌快速繁殖，抑制帮助产生臭气的厌氧菌形成／臭气来源于有机废弃物降解产生的氨和硫化氢等物质，而益生菌能利用它们合成自身繁殖所需的菌体蛋白及硫酸根等，同时改变氨的形态转为硝酸盐、亚硝酸盐／益生菌繁殖过程产生大量有机酸，可吸附臭气。

该工序主要产生无害化处理废气和设备噪声。
（4）尾气处理
无害化处理过程中产生的废气经冷凝器冷凝后洗涤塔除臭、消毒后经1根15m高排气筒（DA002）排放。

病死牛及胎盘等废弃物无害化处理工艺流程及产污环节见下图：
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图2-2 病死牛及胎盘等废弃物无害化处理工艺流程及产污环节图

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、场区现有项目环保手续执行情况
2020年7月，磴口县源泰牧业有限公司委托河南昊泉环保科技有限公司编制完成了《磴口县源泰牧业有限公司年存栏量为2000头奶牛养殖场项目环境影响报告书》，磴口县环境保护局于2020年9月14日以“磴环承〔2020〕3号”文件对该项目批复。该项目于2020年10月开工建设，于2020年12月投入运行，2021年7月完成竣工环境保护自主验收工作。2022年5月委托北京中企环能科技有限公司编制完成了《磴口县源泰牧业有限公司新建12000头奶牛养殖项目环境影响报告书》，巴彦淖尔市生态环境局磴口县分局于2022年6月29日以“磴环审发〔2022〕2号”文件批复。由于该项目实际建设过程发生重大变动，于2025年9月委托内蒙古拓森环保科技有限公司编制完成《磴口县源泰牧业有限公司新建12000头奶牛养殖项目（变更）环境影响报告书》，巴彦淖尔市生态环境局于2025年9月28日以“巴环审〔2025〕17号”文件批复。该项目实际建成规模为奶牛存栏量10000头，于2025年10月完成“磴口县源泰牧业有限公司新建12000头（10000头）奶牛养殖项目（变更）”竣工环境保护验收工作，剩余2000头奶牛及配套设施在后期建成后再进行验收。2026年3月30日磴口县源泰牧业有限公司变更固定污染源排污登记，登记编号：91150822MA0NGHYM8F001Y，有效期：2026年03月30日至2031年03月29日。
2、现有项目基本情况
现有项目位于巴彦淖尔市磴口县沙金苏木巴音温都尔嘎查，场区中心地理坐标为：106°42′1.38″、40°30′28.26″，场区北侧、南侧、西侧为沙地，东侧紧邻巴彦淖尔市蒙沃牧业有限公司5000头奶牛养殖场和内蒙古昊大牧业有限公司万头奶牛养殖场。场区总占地面积：1011.0791亩。场区劳动定员170人，全年生产天数365天，每天三班，每班8小时。设计年存栏奶牛14000头，目前实际存栏奶牛12000头。
3、现有项目主要建设内容

现有项目主要建设内容详见下表：

表2-10 现有项目主要建设内容一览表

类别

项目

名称

现有项目建设内容详情

备注
主体工程

牛舍

已建成13座封闭式泌乳牛舍，其中一期工程4座泌乳牛舍、二期工程9座泌乳牛舍，每个泌乳牛舍配套2个运动场，其中4座每座建筑面积8256m2（258m×32m），8座每座建筑面积12800m2（400m×32m），剩余1座与奶厅相连，建筑面积6400m2（200m×32m）。每座牛舍配2处运动场。每座牛舍设置4个集粪池、2个粪道和1个饲料通道，集粪池及通道全部硬化。
已建成3座育成牛舍，其中1座建筑面积3525m2（202.6m×17.4m），2座每座建筑面积1764m2（100.8m×17.5m）。每座牛舍配2处运动场。每座牛舍设置4个集粪池、2个粪道和1个饲料通道，集粪池及通道全部硬化。
拟建3座综合牛舍，1层，单座建筑面积12800m2（400m×32m），每座配2处运动场；牛舍进出口两端建设集粪池，共12座；牛舍内设2条粪道及1条饲料通道，集粪池及通道全部硬化；

牛舍内部为双列卧床，布设2条粪道，每个粪道配2个集粪池。
3座综合牛舍未建设，计划后期建设
挤奶厅
已建成挤奶厅2座，总建筑面积7040m2；已建成装奶平台2个，总面积5376m2；
已建成
犊牛岛
已建成犊牛岛1座，占地面积18910m2（155m×122m）
已建成
辅助

工程

青储窖
已建成青储窖一座，建筑面积25454.22m2；
已建成
饲喂

中心
已建成饲喂中心一座，1F，建筑面积7180.41m2。
已建成
场区
道路
已建成场区道路19200m2；
已建成
办公区
依托现有：1座办公楼，地上2层，建筑面积576m2；用于人员办公区

已建成
生活区
已建成生活员工宿舍4座，占地面积3200m2。
已建成
医废暂存间
依托现有34m2医疗废物暂存间1处，砖混结构；
已建成
危废暂存间

设置1座36m2的危废暂存间1处，用于临时储存废机油，砖混结构，地面采用防渗混凝土+2mm厚丙纶土工膜硬化防渗，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
已建成
冷藏库

已建成1座30m2冷库，砖混结构，替代原2座15m2冷库，用于病死牲畜及胎盘暂存；
已建成
锅炉房
企业办公生活区和挤奶厅采用空气能采暖。
已建成
环保

工程

废水防治措施

①挤奶厅设备冲洗水回用于挤奶厅地面冲洗,挤奶厅冲洗水经挤奶厅沉淀池收集后，泵入固液分离集粪池，泵送至固液分离设备处理后，液态进入固液分离缓冲池由泵和管道排入氧化塘，固态送至堆肥平台。
②牛舍粪污由机械刮板进入集粪池，经封闭车辆运输至斜坡沉淀池，上清液溢流进入固液分离集粪池，泵送至固液分离设备处理后，液态进入固液分离缓冲池由泵和管道排入氧化塘，固态送至堆肥平台。氧化塘内废水经发酵腐熟后，满足无害化的要求，液体粪肥用于周边农田施用和场区内绿地施用。固态经堆肥平台发酵腐熟后，满足无害化的要求，用于周边农田施用和场区内绿地施用。

固液分离设备安装在室外，在冬季结冰期停运，粪污由车辆运至堆肥平台内暂存，春季气温回升时，该部分粪污送至固液分离设备处理。

已建成
环保

工程
废水防治措施

③变更项目采用空气能采暖，不建设电热水锅炉，无锅炉排水。
已建成
④生活污水经化粪池沉淀后经管道排入氧化塘处理。

已建成
⑤已建成2座氧化塘，位于场区东南角。1#氧化塘紧邻2#氧化塘布置，1#氧化塘容积92700m3（长180×宽103m×深5m），2#氧化塘容积139000m3（长151×宽144m×深6.4m）。氧化塘满足6个月发酵时间，发酵处理后作为液体粪肥还田利用。

已建成
⑥氧化塘底部和边坡为至少30cm的细砂层，平整后铺设了2mm厚HDPE土工膜，膜上铺设30cm厚沙土（压实系数≥0.94），渗透系数≤1.0×10 -7cm/s。变更项目的氧化塘容积和防渗措施发生改变。
已建成
环保

工程

废气防治措施

①养殖区：通过日粮设计，饲料添加EM复合微生物制剂，牛舍采用及时清理粪尿、定期更换牛床垫料，加强牛舍通风（除冬季封闭保暖外，均为敞开式通风）；

②堆肥平台：牛粪便清运至堆肥平台处堆肥，采取定期喷洒减少氨释放和保氮的复合菌剂，同时场区内加强绿化，可减少臭气的产生；
③氧化塘：定期喷洒减少氨释放和保氮的复合菌剂，场区内道路两侧及厂界种植绿化带，氧化塘周边种植绿化带，绿化种植杨树和适宜当地生长的草种，可抑制臭气的扩散；
④搅拌的过程加入定量水，TMR日粮搅拌机位于全封闭精料库内，搅拌过程中产生的颗粒物在封闭车间内沉降。
已建成
固体废物防控措施

牛舍及两端集粪池内粪污日产日清，牛舍粪污由机械刮板进入集粪池，经封闭车辆运输至斜坡沉淀池，上清液溢流进入固液分离集粪池，泵送至固液分离设备处理后，液态进入固液分离缓冲池由泵和管道排入氧化塘，固态送至堆肥平台。氧化塘底部沉渣定期清掏经固液分离处理后，液态部分回流至氧化塘处理，固态部分送至堆肥平台发酵处理。
已建成
牛舍内牛床垫料（牛粪、垫草）定期更换，定期清理至堆肥平台处堆肥，作为有机肥还田利用；
已建成
医疗废物（废弃的消毒器具及针筒等）：密封装袋暂存于医疗废物暂存间，定期由巴彦淖尔市维康环保有限公司接收处理；
病死畜及胎盘：在1座30m2冷库暂存后，送巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司处置；
生活垃圾：集中收集，送当地政府部门指定地点进行处理。
已建成
废机油由危险暂存间存储，定期交给有资质的单位处置。
已建成
已建成2座堆肥平台。

1#堆肥平台，位于氧化塘西侧，占地面积为23000m2（长230m×宽100m），堆肥平台西侧预留粪污车进出口（宽度5m，设置混凝土内外坡道，防止内部雨污外溢和外部雨水进入），除进出口外四周设置1.2m高挡墙。堆肥平台整体西南高东北低，平台内雨水经地势自流汇入东北侧的斜坡沉淀池内，最终经固液分离处理。

2#堆肥平台位于1#堆肥平台西，占地22260m2（长210m×宽106m），堆肥平台东侧预留粪污车进出口（宽度5m，设置混凝土外坡道，防止外部雨水进入），除进出口外四周设置1.2m高挡墙。堆肥平台整体西南高东北低，进出口外设置截水沟(采用浅沟 +盖板/格栅设计车辆可正常通行)和1座地下雨水收集罐（容积10m3），车辆进出口处溢流雨污由截水沟收集进入雨水收集罐，经泵和管道送至斜坡沉淀池，最终经固液分离处理。

已建成
堆肥平台地面全部硬化并采取防渗措施，地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土防渗，渗透系数小于1×10-7cm/s。
已建成
牛舍两侧新建牛粪暂存池及粪道，池壁和池底分别进行防渗，渗透系数小于1×10-7cm/s。
已建成
4、现有项目污染物排放情况

（1）废气污染物

现有项目废气污染物主要为饲料搅拌过程产生的粉尘、养殖区产生的恶臭气体以及粪污处理区产生的恶臭气体，全部无组织排放。

根据2025年6月《磴口县源泰牧业有限公司2025年度自行监测报告（第二季度）》（报告编号：NSK2025字第HJ250219-01号，内蒙古第三地质矿产勘查开发有限责任公司地质与环境检测分公司），场界无组织废气中颗粒物最大排放浓度0.487mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放浓度监控限值要求；氨最大排放浓度0.32mg/m³、硫化氢最大排放浓度0.002mg/m³，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值；臭气浓度最大值16，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的标准要求。

（2）废水污染物

现有项目产生的废水为牛尿液、挤奶厅设备和地面冲洗废水以及职工生活污水。

①牛尿（液态粪污）

本项目粪便及尿液产生量为256.25t/d。项目每座牛舍设置4 座集粪池，粪污运送至斜坡沉淀池，经固液分离后，液态73.36t/d排入氧化塘，固态182.89t/d送至堆肥平台。

根据2025年6月《磴口县源泰牧业有限公司沼肥（液体）检测报告》（报告编号：YCKJW202500519，内蒙古英弛科技服务有限公司），经氧化塘处理产生的液肥中各项检测项目均符合《沼肥》（NT/T2596-2022）中标准限值。
②奶冷却设备换热排水

项目鲜奶冷却设备换热水主要目的是为鲜奶降温冷却，换热后的冷却水水质未发生变化，为清净换热水全部回用于挤奶厅设备冲洗。

③挤奶厅冲洗废水

挤奶厅设备冲洗用水首次冲洗采用浓度为1.0%的稀盐酸和浓度为1.0%的稀烧碱进行冲洗，之后再用清水冲洗。用水全部来自冷却设备换热排水，冲洗设备排水用于挤奶厅地面冲洗。工程冲洗日废水量为45m3 /d，年废水量为 16425m 3 /a。挤奶厅冲洗废水经管道进入冲洗废水沉淀池内，经沉淀池沉淀后，排入氧化塘内厌氧发酵6个月后，作为肥料施用于周边农田。

④生活污水

职工生活污水排放量 8.16m³/d（2978.4m³/a）。生活污水经化粪池沉淀后排入氧化塘，充分发酵腐熟后，还田利用。

（3）噪声

现有项目噪声源主要为水泵、排风扇，以及制冷系统、粪污处理设备等，根据2025年8月《磴口县源泰牧业有限公司2025年度自行监测报告（第三季度）》（报告编号：NSK2025字第HJ250452号，内蒙古第三地质矿产勘查开发有限责任公司地质与环境检测分公司），各场界测点昼、夜间监测值最大值为46.4dB(A)和45.7dB(A)，均符合《工业企业厂界环境排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（4）固体废物

现有项目固体废物排放汇总见下表：

表2-11 固废污染源排放一览表    单位：t/a

序号
固废名称
产生量t/a

主要成分
属性
处置措施
1

牛粪

98778
牛粪

一般工业固体废物

清运到堆肥平台内好氧堆肥，肥料施用于周边农田。

2

牛舍垫料

395
含粪尿的干草、砂土

一般工业固体废物

3

沉淀池沉渣

1200
牛粪及微生物等有机物

一般工业固体废物

4

医疗废物

6
兽医室日常产生的针头、废弃手术器械、消毒棉纱、废碘液等

HW01 类危险废物，代码为841-001-01

经封闭PVC 桶收集后，暂存于医疗废物暂存间内，定期委托巴彦淖尔市维康环保有限公司接收处置
5

病死畜及分娩废物

216
尸体、包衣等
/

按照动物卫生防疫部门管理要求委托巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司进行安全处理

6
废机油
0.1
废矿物油
HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-249-08
废机油由危险暂存间存储，定期交给有资质的单位处置
7
生活垃圾

31.03
废塑料、纸张

/

集中收集，定期清运至政府部门指定地点

根据2025年2月《磴口县源泰牧业有限公司固肥检测报告》（报告编号：AS07J24A0370052W，内蒙古爱森检测技术有限公司），牛粪、牛舍垫料、沉淀池沉渣等固废在堆粪平台堆肥发酵后各项检测项目均符合《沼肥》（NT/T2596-2022）中标准限值。
综上所述，现有项目产生的固体废物均合理处置或者综合利用，无外排。
5、现有项目对环境的影响

（1）地下水

牧场内地下水监测井位于位于氧化塘下游，坐标为106.7016650、N40.5035459；牧场上游监测井和下游监测井均位于场区外。引用根据《磴口县源泰牧业有限公司2025年度自行监测报告（第三季度）》（报告编号：NSK2025字第HJ250452号，内蒙古第三地质矿产勘查开发有限责任公司地质与环境检测分公司），场区地下水检测结果见下表2-12：

表212 地下水检测结果

采样时间
2025年5月24日

参照标准限值
采样地点
牧场上游水井E106.70557342N40.51506532
牧场内观测井E106.70507129N40.51311455
牧场下游水井
E106.69582912N40.50855705
样品编号
452S250812201
452S250812202
452S250812203
—
pH（无量纲）
7.32
7.20
7.15
6.5-8.5

氨氮（以N计）（mg/L）
0.025L
0.025L
0.025L
≤0.50

总硬度（mg/L）
568
282
461
≤450

氟化物（mg/L）
0.414
0.689
0.453
≤1.0
溶解性总固体（mg/L）
1468
824
1044
≤1000
硫酸盐（mg/L）
462
212
311
≤250
总氮
5.91
2.39
2.59
/
硝酸盐氮（以N计）（mg/L）
6.22
1.41
1.86
≤20
亚硝酸盐氮（以N计）（mg/L）
0.0049
0.0024
0.0112
≤1.0

高锰酸盐指数（耗氧量）（mg/L）
1.20
1.24
1.20
≤3.0
菌落总数（CFU/mL）
83
91
65
≤100
总大肠菌群（MPN/100mL）
2
2
＜2
≤3.0
备注：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准；当检测结果低于方法检出限时，检测结果用“检出限加L”表示。
根据上表地下水现状检测结果，场区地下水监测井总硬度和溶解性总固体，场区上、下游水井的总硬度、溶解性总固体、硫酸盐均存在超标现象，其余各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。经与环评期间、竣工环境保护验收监测期间监测数据对比，区域地下水总硬度、溶解性总固体和硫酸盐均存在超标现象，且超标倍数基本一致，说明现有工程运营未造成区域地下水超标，地下水超标原因与项目区位于河套灌区，与区域地质构造、地下水赋存条件有关。

（2）土壤

根据《磴口县源泰牧业有限公司2025年度自行监测报告（第二季度）》（报告编号：NSK2025字第HJ250219-02号，内蒙古第三地质矿产勘查开发有限责任公司地质与环境检测分公司），场区土壤检测结果见下表2-13：

表2-13 土壤检测结果

检测时间

2025年5月24日

标准限值

检测地点

场区

E106.70411392
N40.51688171
还田区

E106.70542396
N40.51517867
样品编号

219T250524101
219T250524102
pH值（无量纲）

8.90
8.60
—
铜(mg/kg)
11.0
13.9
100
铅(mg/kg)
8.6
9.9
170
锌(mg/kg)
23.7
24.5
300
总砷(mg/kg)
5.02
4.97
25
镉(mg/kg)
0.06
0.07
0.6
铬(mg/kg)
31.1
30.7
250
总汞(mg/kg)
0.025
0.030
3.4
镍(mg/kg)
12.9
12.4
190
根据上表可知，场区及还田区各监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618-2018中风险筛选值其他用地标准，场区内及还田区土壤环境质量良好，现有工程建设未对场区土壤环境造成影响。

6、现有项目存在环境问题 

现有工程项目建成运营以来，相关污染物均达标排放，项目运营未对周边环境产生明显不利影响，据调查了解，现有项目无环境污染纠纷及污染事故发生，也未出现环保投诉情况，现有项目不存在环境问题。

 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）区域环境质量达标情况判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本次区域环境质量现状采用《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2025年）》中的数据，2025年磴口县巴彦高勒镇有效监测天数365天，优良率为87.1%。细颗粒物（PM2.5）年均值为13微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为51微克/立方米，二氧化硫年均值为8微克/立方米，二氧化氮年均值为13微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为1.0毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为132微克/立方米。

巴彦淖尔市磴口县2025年区域基本污染物监测统计结果见表3-1。

表3-1 评价区基本污染物监测统计结果表

评价

因子

评价时段

现状浓度

/（μg/m3）

GB3095-2012标准值/（μg/m3）

GB3095-2026过渡期标准值

/（μg/m3）

GB3095-2012占标率

/％

GB3095-2026占标率/％

达标情况

SO2
年平均

8
60

60
13.3
13.3
达标

NO2
年平均

13
40

40
32.5
32.5
达标

PM10
年平均

51
70

60
72.9
85
达标

PM2.5
年平均

13
35

30
37.1
43.3
达标

O3
90百分位最大8h平均

132
160

160
82.5
82.5
达标

CO

95百分位日平均

1.0（mg/m3）

4（mg/m3）

4（mg/m3）

2.5
2.5
达标

由上表可知，本项目所在区域磴口县2025年六项基本污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，该区域属于达标区。

（2）其他污染物环境质量现状
本次评价特征污染物TSP、氨气、硫化氢、臭气浓度现状数据引用《磴口县源泰牧业有限公司新建12000头奶牛养殖项目（变更）环境影响报告书》中现状监测数据，该现状委托内蒙古宏智检测技术有限公司于2025年1月2日至1月8日进行。引用监测点位场区（E106°42′1.612″，N40°30′21.115″）位于本项目区东北侧385m。
1）监测点位布设情况

引用监测点位情况详见表3-2。

表3-2 引用监测点位一览表

序号

监测点名称

坐标

与项目区方位距离

1

场址内
E：106°42′1.612″,

N：40°30′21.115″
东北侧385m
2）监测时间及频次

连续监测3天，监测频率按《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中数据有效性规定执行，采用连续采样的方式。

TSP24小时平均浓度值应保证每日24h的采样时间；NH3、H2S、臭气浓度的1h平均浓度值应保证每小时至少有45min的采样时间，每天监测4次，时间分别为02：00、08：00、14：00、20：00；采样的同时记录风向、风速、气温、气压等气象参数。

3）环境空气质量监测分析方法

采样监测分析方法按国家环保总局环境监测技术规范执行，见表3-3环境空气质量监测分析方法。

表3-3 环境空气质量监测分析方法一览表
检测项目
分析方法及来源
检出限
总悬浮颗粒物

《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022

7μg/m3
氨气
《环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009
0.01mg/m3
硫化氢
《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版国家环境保护总局（2002年）第三篇第一章十一（二）亚甲基蓝分光光度法（B）
0.001mg/m3
臭气浓度
《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ1262-2022
/
4）评价方法

大气环境现状评价采用单因子指数法。

单因子指数法公式如下：

Pi=Ci/C0i
式中：Pi—i污染物的单因子指数；

Ci—i污染物的浓度，mg/m3；

Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。

5）环境空气质量现状评价

表3-4 环境空气质量现状监测结果统计表       单位：mg/m3

检测点位

污染物

标准值（mg/m3）

浓度范围值

最大浓度占标率%

超标率

达标

情况

场址内
NH3
0.2
<0.027-0.034
17
0
达标

H2S
0.01
<0.001
/
0

达标

TSP（日均）

300µg/m3
72-232μg/m3
77.33
0

达标

臭气浓度
/
<10
/

/
/
由表3-4可知，特征污染物TSP现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值；NH3和H2S环境质量现状浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的其他污染物空气质量浓度参考限值，说明该区域的环境空气质量现状良好。

2、声环境质量现状

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中相关要求，不需调查声环境质量现状。

3、地下水环境质量现状

 依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。针对地下水环境保护目标，指南中给出的内容为：明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 

经调查，本项目厂界外500m范围内不存在集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，场区内有1眼分散式饮用水井。本项目不涉及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中的重点防渗区，粉状有机肥生产车间和无害化处理车间属于一般防渗区，直接在场区现有堆粪平台上建设，依托现有硬化地面，地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土防渗，渗透系数＜1×10-7cm/s。
经采取上述防渗措施，项目可达到较强的防渗效果，对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，项目不存在地下水和土壤污染途径，对土壤及地下水环境影响较小，因此本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目主要环境保护目标及要求如下：

①环境空气评价范围为厂界外500m范围内，环境空气质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准；

②声环境评价范围为厂界外50m范围内，厂界外50m范围内无声环境保护目标，环境噪声应符合《》（GB3096-2008）中的2类标准。

主要环境保护目标见表3-5、项目评价范围及保护目标分布图见附图。
表3-5 环境保护目标一览表

环境

要素

名称

坐标

保护内容

户数、人口

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

大气环境
场界外500m范围内无大气环境敏感目标
二类环境空气功能区

/
/
声环境

厂界外50m范围内无声环境敏感目标

2类声环境功能区

/

/

地下水环境
项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，主要保护目标为场区内1眼生活用水水井，位于场区内西南侧
Ⅲ类水质标准
/
/
生态

环境
用地范围内及周围无重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种种群、生物群落及生态空间等生态保护目标
/
/
/



声环境功能区类

		时    段


		昼间

	夜间


	2类标准限值dB(A)

	60
	50


	施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），噪声限值见表3-9。

表3-9 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
单位

昼间

夜间

dB(A)

70

55

3、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）中相关要求；

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。
	

	总量

控制

指标
	根据《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》及地方生态环境保护部门规定，现阶段实施污染物总量控制的指标为VOCs、颗粒物、SO2、NOX、COD、NH3-N。
（1）废气
根据本项目排污特点，项目涉及的总量控制指标因子为颗粒物。根据污染物源强计算结果，给出颗粒物的总量控制建议指标见下表。
表3-10 总量控制建议值       单位：t/a
总量控制指标
污染物总量控制因子
颗粒物
单位
t/a
项目排放量
0.592
总量控制建议值
0.592
根据上表，本项目需申请颗粒物总量控制指标0.592t/a。
（2）废水
本项目无废水排放，不需申请废水污染物总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期4个月，施工期建筑施工全过程按作业性质可以分为下列几个阶段：清理场地阶段、基础工程阶段、主体工程阶段等，施工过程中将产生废气、废水、噪声及固废等污染物。

1、大气环境影响分析

施工废气主要为施工扬尘。①施工期基础工程的开挖、弃土弃渣临时堆放产生的扬尘。②建筑材料在装卸、堆放和使用过程会产生扬尘。③施工期车辆洒落的尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。

为控制扬尘的影响，建设单位应严格采取以下施工污染控制对策：

（1）工程建设期间，应在施工区四周设置2.0m以上的围挡。

（2）工程建设期间，其所使用的建筑材料主要是水泥、砂土等易起尘物料在装卸、堆放和使用过程会产生扬尘，应全部覆盖防尘布或防尘网，防止风蚀起尘。

（3）运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与路面状况有关。要求施工单位必须加强管理，采用密封车辆、加盖蓬布防止泥土洒落地面和采取车辆冲洗及地面洒水等防范措施，以减少道路扬尘对环境的污染影响。

（4）施工期产生的弃土、弃渣在施工场地内临时堆放时，应采用覆盖防尘网、防尘布，配合定期洒水抑尘等措施，防止风蚀起尘。

采取以上措施后，可最大限度的抑尘，且施工期产生的废气污染物随工期和施工强度不同而有所变化，施工结束后，施工期污染将随之结束，周边环境可很快得以恢复，对环境空气及敏感目标的影响较小。
2、废水环境影响分析

项目施工期间产生的废水主要是施工人员生活污水，施工人员约20人，建设时间4个月，生活用水按50L/人•d计算，则生活用水量约为1m3/d，施工期总用水量约为120m3；生活污水产生量按用水量的80％计算，每天的废水量为0.8m3/d，则施工期生活污水产生量约为96m3，依托场区现有防渗化粪池收集。

3、噪声环境影响分析

工程施工噪声来源包括：土石方、基础、结构和设备安装等阶段中，使用施工机械的固定噪声源包括：基础工程施工的推土机、基础夯实机械、挖掘机、装载机，主体工程施工的电动机、打桩机、振捣棒、吊车、升降机，设备安装施工的电锯、吊车、升降机，以及施工运输车辆的流动声源噪声。在设备同时作业时，产生的噪声会产生叠加，为了使其能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12535-2025）要求，降低对周边声环境的影响，需采取减缓措施，其治理措施如下：

（1）工程在施工时，合理安排施工时间，禁止在十二时至十四时和二十二时至次日六时内从事产生噪声污染的施工等活动。

（2）制定科学的施工计划，在施工区四周设置2m以上的高围墙，且建筑现场围墙必须连续封闭。

（3）工程在施工时，合理布局施工现场，使施工设备适当分散布置在施工场地，避免在同一地点安排大量设备，以避免局部声级过高。

（4）尽量采用低噪声设备，不采用锤式打桩工艺，而改用静压桩或钻孔桩工艺。

（5）施工中严格按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），防止机械噪声的超标，特别是应避免推土机、挖掘机、打桩机同时作业。

（6）在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；设备用完后或不用时应立即关闭。

（7）施工车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。

本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，采取以上措施对施工噪声进行控制后，可最大限度的降低施工噪声对声环境的影响。
4、固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾和生活垃圾。

建筑施工垃圾主要包括：建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋、弃土、废沙石、建筑弃渣等，其中建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋等可回收利用的回收利用，弃土、废沙石、建筑弃渣等不可回收的及时外运至综合执法局指定地点处置。

生活垃圾产生量为1.2t（20人·0.5kg/d·120d），主要由施工人员日常生活产生，以废纸、塑料袋、食物残渣等为主，集中收集后委托环卫部门清运处。

施工期间产生的固体废物均合理处置，不外排，对周围环境响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废水环境影响分析
本项目粉状有机肥生产线无废水产生；无害化处理生产线冷却塔和洗涤塔用水循环使用，定期补充损耗；无害化处理发酵冷凝水作为发酵补充水返回发酵罐；无害化处理车间墙面、地面及设备喷雾消毒用水全部蒸发损耗，无废水产生。综上，本项目无废水产生。

2、废气环境影响分析

（一）废气污染源强核算

本项目废气主要为粉状有机肥生产线产生的粉碎粉尘、筛分粉尘和打包粉尘以及无害化处理生产线产生的无害化处理废气。
（1）粉状有机肥原料粉碎、筛分、打包粉尘

腐熟的有机肥原料采用粉碎机进行粉粹，粉碎完的原料由全封闭皮带机输送进入筛分机筛分，筛下物进入打包机打包，筛上物返回筛分机继续筛分。原料粉碎、筛分、打包过程将产生粉尘，主要污染物为颗粒物，产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2625有机肥及微生物肥料制造行业系数手册。

原料粉碎、筛分、打包粉尘产污系数详见表4-1。

表4-1 有机肥及微生物肥料制造行业系数表

产品名称
原料

名称
工段名称
规模等级
污染物指标
单位
产污（排污）系数
末端治理技术

去除效率
有机肥、生物有机肥

农业废弃物、加工副产品

前处理、后处理

所有规模
工业废气量
标立方米/吨-产品
659
/
/
颗粒物

千克/吨-产品

0.370
袋式

除尘

98%
本项目年产粉状有机肥99998.668吨，则废气量为65.9×106m³/a，粉碎、筛分、打包工序产生颗粒物为37t/a，设计在粉碎机、筛分机、包装机产尘点上方安装集气罩，颗粒物经集气罩收集后通过管道汇至1套布袋除尘器处理，经1根15m高排气筒（DA001）排放，除尘系统集气效率以80%计，除尘效率以98%计。1台粉碎机、1台筛分机和1台打包机共安装3套集气罩、1套布袋除尘器。集气罩均为顶吸罩，其中粉碎机集气罩尺寸为3.5m×2.4m、筛分机集气罩尺寸为3m×2m、包装机集气罩尺寸为2m×2m。
粉碎、筛分、打包粉尘产、排情况见下表：

表4-2 粉碎、筛分、打包粉尘产生和排放情况一览表

污染源
类别

污染物

风量m3/h
污染物产生
处理措施
污染物排放
产生量t/a
产生速率
kg/h

产生浓度
mg/m3
工艺
效率
排放量t/a
排放速率
kg/h
排放浓度
mg/m3
原料粉碎、筛分、打包工序
有组织

颗粒物

27458
29.6
12.333
449.2
布袋除尘器+15m高排气筒DA001

98%
0.592
0.247
9.0
无组织
/

7.4
3.08
/

全封闭厂房阻隔沉降

90%

0.74
0.308
/

根据上表核算结果，原料粉碎、筛分、打包工序颗粒物有组织排放量为0.592t/a、排放速率为0.247kg/h、排放浓度为9.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准。

集气罩未收集颗粒物大部分经全封闭厂房阻隔自然沉降于地面，剩余约10%无组织排放，无组织排放量约0.740t/a。
（2）粉状有机肥物料输送、转运粉尘

本项目粉状有机肥生产车间为全封闭钢结构，各工序之间采用全封闭式带式输送机输送物料，物料输送过程中粉尘外逸量很少，逸散的少量粉尘经全封闭车间阻隔沉降后排放量很少，对环境影响较小。

（3）粉状有机肥生产过程中原料逸散的恶臭气体

有机肥厂的恶臭气体主要来源于畜禽粪便原料堆存、有机肥发酵和有机肥烘干过程，经过高温发酵完全腐熟的肥料在常温下恶臭气体挥发量很小。本项目以牧场完全腐熟的有机肥为原料，不设发酵和烘干工序，粉状有机肥生产过程恶臭气体挥发量很小，因《污染源源强核算指南》、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》及类比同类型项目均没有有机肥粉碎、筛分、打包过程中恶臭污染物源强系数，本次评价对该部分恶臭气体产生量不作定量分析，通过在车间内定期喷洒除臭剂、加强车间通风换气等措施降低恶臭气体影响。
（4）无害化处理废气
根据《疫病动物无害化处理过程恶臭气体生物除臭实验研究》（华南理工大学硕士论文，2013）中针对广州市某卫生处理中心动物尸骸及变质肉类无害化过程中产生的恶臭气体的采样分析数据，恶臭气体主要成分为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、醛类等，其中最主要成分为氨和硫化氢，约占总成分的95%，因此确定本项目病死牛及胎盘等废弃物无害化发酵过程产生的废气污染物为氨气、硫化氢。
本项目无害化处理废气污染源强核算采取《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中罗列的类比法进行核算。类比《石河子病死畜禽无害化处理厂建设项目竣工环保验收监测报告》中验收监测数据，该项目设计生产规模为1200t/a，采用无害化处理工艺与本项目相同，废气的产生源与本项目相同，废气治理设施不完全相同，本次评价仅针对污染物的产生情况进行类比分析，类比可行。该项目验收监测期间废气治理设施进口有组织NH3产生速率为1.28kg/h、H2S产生速率为0.07kg/h。

本项目设计年处理病死牛及胎盘等废弃物为252t，年运行3360h，本项目处理量为类比项目病死畜禽处理量的0.21倍，因此，本项且在类比石河子病死畜禽无害化处理厂建设项目竣工环保验收监测源强确定本项且污染源强时，应在石河子病死畜禽无害化处理厂建设项目竣工环保验收监测源强源强的基础上乘以单位时间病死禽畜处理量倍数（0.21）进行类比，则本项目无害化处理废气NH3产生速率为0.269kg/h、产生量为0.904t/a，H2S产生速率为 0.015kg/h、产生量为0.051t/a。
本项目整个无害化处理设备均为密闭装置，无害化处理废气由风机经密闭管道收集，拟采用1套洗涤塔喷淋（次氯酸钠除臭、消毒）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放，设计处理风量5000m³/h。《次氯酸钠氧化塔氨气废气处理》（2025年3月，工业废气处理技术文献）、《垃圾填埋场废气处理工程实例分析》（环境工程学报，2025年）等相关行业技术研究文献和工程案例验证数据，次氯酸钠对氨对氨气（NH3）的去除效率可达60%-90%，对硫化氢（H2S）的去除效率可达90%以上。考虑到本项目废气中氨气和硫化氢浓度可能存在波动，且次氯酸钠氧化工艺的实际处理效率受药剂浓度、pH值、反应时间等多种因素影响，为避免因工况变化导致处理效果不达标，本次评价保守设定该工艺对氨气和硫化氢的去除效率60%。

经核算无害化处理废气产生及排放情况如下表。

表4-3 无害化处理废气产生和排放情况一览表

污染源
类别

污染物

风量m3/h
污染物产生
处理措施
污染物排放
产生量t/a
产生速率
kg/h

排放浓度
mg/m3
工艺
效率%
排放量t/a
排放速率
kg/h
排放浓度
mg/m3
无害化处理工序
有组织

氨气
5000
0.904
0.269
53.8
洗涤塔喷淋+15m高排气筒（DA002）

60%
0.362
0.108
21.5
硫化氢
0.051
0.015
3
60%

0.020
0.006
1.2
根据上表核算结果，无害化处理工序氨气排放速率为0.108kg/h、硫化氢排放速率为0.006kg/h，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值。

（5）次氯酸钠消毒废气
次氯酸钠溶于水后，主要发生水解反应生成次氯酸（HClO），次氯酸进一步分解产生新生态氧，利用强氧化性来达到消毒目的，这个过程中主要的消毒物质是新生态氧，一般不会产生氯气。本项目将10%浓度的次氯酸钠原液配制为0.1%浓度的次氯酸钠水溶液进行消毒，该浓度溶液呈弱碱性（pH值约为9-10），在此pH范围内，次氯酸钠水解反应处于稳定平衡状态，不会产生氯气。因此，在正常使用环境、浓度配比合理的情况下，0.1%浓度的次氯酸钠水溶液消毒过程中不会产生氯气。

（二）废气处理措施可行性

（1）粉状有机肥生产线原料粉碎、筛分和打包工序废气处理措施
粉状有机肥生产线原料粉碎、筛分和打包工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过管道汇至1套布袋除尘器处理，经1根15m高排气筒（DA001）排放。项目共设3套集气罩、1套布袋除尘器和1根排气筒。

袋式除尘器是一种干式滤尘装置，适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。本项目布袋除尘器设计处理风量为20000m³/h~30000m³/h，设计除尘效率95%以上。粉状有机肥粉碎、筛分、打包粉尘经处理后，颗粒物排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准。

（2）无害化处理废气处理措施
针对病死牛无害化处理过程中产生的含硫、含氮类恶臭气体，项目采用次氯酸钠水溶液喷淋洗涤工艺，实现异味去除与消毒的双重效果。

废气处理原理：
次氯酸钠（NaClO）是一种强氧化剂，溶于水后会发生水解反应： NaClO+H2O⇌NaOH+HClO，反应生成的“次氯酸（HClO）”是发挥氧化作用的核心物质，它具有极强的氧化性，能破坏含氮、含硫化合物的分子结构。

次氯酸钠去除氨气的原理：
第一步：氨气溶解与电离 氨气（NH3）极易溶于水，形成一水合氨并部分电离： NH3+H2O⇌NH3·H2O⇌NH4++OH−

第二步：次氯酸的氧化作用 次氯酸（HClO）将-3价的氮元素氧化为无毒的氮气（N2），典型反应式： 3HClO+2NH3=N2↑+3HCl+3H2O

第三步：酸碱中和辅助 次氯酸钠水解产生的NaOH会与氨气溶解后生成的NH4+反应，减少氨气的逸出： NH4++OH−=NH3·H2O
次氯酸钠去除硫化氢的原理：

第一步：硫化氢溶解与电离 硫化氢（H2S）溶于水后分步电离： H2S⇌H++HS−    HS−⇌H++S2−

第二步：次氯酸的氧化作用 次氯酸将-2价的硫元素氧化为硫酸盐（SO42−）， 4HClO+H2S=H2SO4+4HCl。

因为次氯酸钠水溶液洗涤除臭为水溶液环境，HCl是极易溶于水的气体，次氯酸钠与氨气氧化反应过程生成的HCl会立即溶于水，解离为H⁺和Cl⁻离子，而不是以HCl分子形式存在，不会以气体形式逸出。当溶液的pH值极低时，溶液中H⁺浓度很高，会抑制HCl的解离，使得HCl分子浓度增加，当HCl分子浓度达到一定程度时，才会有部分HCl挥发出来，因此只有当pH＜2的极端情况出现时，HCl可能开始挥发形成气体。

本项目洗涤塔设置自动监控装置，洗涤液保持中性或弱碱性，溶液中存在大量的OH⁻离子，会与生成的H⁺结合生成水，同时与Cl⁻结合形成盐类（如NaCl），从而避免HCl的挥发。

结合本项目低浓度恶臭气体的特性，通过次氯酸钠氧化法处理时，当有效氯浓度维持在500mg/L、pH值控制在6.5~7.5的最佳范围，洗涤塔的恶臭去除效率可达到最优水平。
废气处理流程：
废气通过引风机进入洗涤塔底部，废气低进高出，使废气与喷淋水雾充分接触，并在塔内经过次氯酸钠水溶液喷淋洗涤，废气中氨和硫化氢充分与水雾接触混合并发生氧化反应，形成较好的气液两相交和。经过喷淋后的水雾再在洗涤塔内的填料层内形成一个多孔接触面较大的处理层，进一步的对恶臭气体进行治理。水雾经过填料层后全部回到洗涤塔底部的水箱内循环利用；微量的、不易溶于水的气体经过密闭管道进入排气筒高空排放。针对本项目低浓度恶臭气体处理场景，考虑到实际运行过程中可能出现的药剂衰减、pH值偏移、气液接触不均匀等工艺控制偏差，为保障系统运行的可靠性和稳定性，本次设计将次氯酸钠洗涤塔对氨气和硫化氢的去除效率按60%进行保守设计。根据计算结果，无害化处理工序氨气排放速率为0.108kg/h、硫化氢排放速率为0.006kg/h，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值。
次氯酸钠水溶液处理氨气和硫化氢的喷淋液循环使用，需要严格控制循环次数和补充新鲜药剂，以维持稳定的处理效果。次氯酸钠与氨气、硫化氢的反应产物主要为氯化钠、氮气、硫酸根等，这些物质不会与次氯酸钠发生副反应，也不会显著降低溶液的氧化能力，循环过程中需定期检测溶液中的有效氯浓度，当有效氯浓度降至200mg/L以下时，需补充新鲜次氯酸钠溶液，使其恢复至500mg/L左右；反应过程中pH值会逐渐下降，需定期用氢氧化钠溶液将pH值调整至6.5~7.5的最佳范围。定期过滤循环液中的悬浮物和沉淀物，避免堵塞喷淋设备和影响反应效果。
病死畜禽无害化处理行业无排污许可证申请与核发技术规范等相关要求，参照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》中化制环节的相关规定。本项目废气治理措施与排污许可技术规范对照分析见下表。

表4-4 废气可行技术参照表
规范
生产单元或设施废气

污染物
可行技术

本项目情况

是否可行

《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）
有机肥料

破碎、筛分
废气
颗粒物
袋式除尘
粉状有机肥生产线原料粉碎、筛分和打包工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过管道汇至1套布袋除尘器处理，经1根15m高排气筒（DA001）排放

可行

《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业 屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）
无害化处理

高温发酵

废气

氨气、硫化氢

干化工艺：集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放湿化工艺：车间安装自动喷淋消毒系统、排风系统和高效微粒空气过滤器（HEPA 过滤器）等处理装置

无害化处理废气采用1套洗涤塔喷淋（次氯酸钠除臭、消毒）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放

可行
根据上表分析，本项目采取的废气处理措施均属于排污许可技术规范中所列可行技术。 

（三）废气排放口

本项目共设2个废气排放口，分别为DA001和DA002，排放口基本情况见下表：

表4-5 废气排放口基本情况一览表

编号

名称

中心坐标

/m

海拔

高度

/m

高度

/m

内径

/m

温度

/℃

类型

排放标准

监测要求

X

Y

点位

因子

频次

DA001

粉状有机肥生产线原料粉碎、筛分、打包粉尘

40°30′

18.524″

106°41′

46.266″

1046.5
15

0.6
常温
一般排放口

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物二级排放限值

排气筒DA001

颗粒物

1次/半年

DA002
无害化处理废气
40°30′

18.524″
106°41′

47.811″
1047.3
15
0.4
常温
一般排放口
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值
排气筒DA002
氨气、硫化氢、臭气浓度
1次/半年

（四）非正常排放

项目非正常情况主要考虑风机、废气处理设施运行失常，处理效率低至0%。项目非正常排放情况下污染物排放量核算表见表4-6。

表4-6 非正常排放量核算表

排放口编号
排放口名称

非正常排放原因

污染物

非正常排放

应对措施

年发生频次

速率kg/h

浓度mg/m3
持续时间h

排放量kg/a

DA001

1#排气筒

布袋除尘器设施运行失常，除尘处理效率降低至0%

颗粒物

1

12.333
449.2
1

12.333
停产检修

DA002
2#排气筒
洗涤塔运行失常，处理效率降低至0%
氨气
1

0.269
53.8
1

0.269
停产检修

硫化氢
0.015
3
1

0.015
经上述可知，非正常工况下废气污染物排放浓度和排放速率显著升高，污染物排放量增加，会对区域环境影响造成不利影响，因此企业应采用先进、成熟、可靠的生产工艺和治理设施，严格科学管理及精心操作，避免非正常工况污染事故的发生。若发生废气事故排放，企业应立即停产，对污染防治设施进行检修，确保废气处理设施正常运行。

3、噪声环境影响分析
（1）噪声源强

本项目噪声源主要为粉状有机肥生产线皮带机、粉碎机、筛分机、包装机、风机，无害化处理生产线破碎机、输送机、冷凝器、油泵、冷却水塔、洗涤塔和风机等设备，噪声源强为65-90dB（A）。项目噪声污染源及防治措施见表4-7。

表4-7 项目主要噪声污染源及防治措施    单位：dB（A）
序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离

1

粉状有机肥生产车间

双级粉碎机

YF-SWFS600

75

基础减震

-378.1

-619.9

1.2

39.0

21.4

2.0

4.4

61.4
61.7

63.8
62.1

24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

35.4
35.7

37.8
36.1

1

2

输送机1

B600-8m
65

基础减震

-373

-621.6

1.2

33.6

21.4

7.4

4.4

51.5
51.7

52.1
52.2
24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

25.5
25.7

26.1
26.2
1

3

滚筒筛分机

YF-GS6018
75

基础减震

-367.4

-623.3

1.2

27.8

21.5

13.2

4.3

61.6
61.7

61.9
62.1

24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

35.6
35.7

35.9
36.1

1

4

输送机2

B600-10m
65

基础减震

-362.8

-624.8

1.2

22.9

21.5

18.0

4.2

51.7

51.7

51.8
52.1

24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

25.7

25.7

25.8
26.1

1

5

自动包装机

YFBZ-502F
75

基础减震

-355.9

-626.8

1.2

15.8

21.8

25.2

4.0

61.8
61.7

61.7

62.2

24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

35.8
35.7

35.7

36.2

1

6

输送机3

B600-12m
65

基础减震

-357.2

-631.2

1.2

15.6

17.2

25.4

8.5

51.7

51.7

51.6
51.8

24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

25.7
25.7
25.6
25.8

1

7
除尘器风机

90

基础减震

-368.8

-619.9

1.2

30.1

24.3

10.8

1.5

76.6
76.7

76.8

79.2

24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

50.6
50.7

50.8

53.2

1

8
无害化处理车间

30刀破碎机

20HP
75

基础减震

-298.8

-650.6

1.2

8.5

17.2

41.3

8.6

61.6

61.5

61.2
61.6

24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

35.6

35.5

35.8
35.6

1

9
U型螺旋输送机

4500L
65

基础减震

-303.7

-648.9

1.2

8.4

17.3

36.1

8.5

51.6

51.5

51.3
51.6

24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

25.6

25.5
25.3
25.6

1

10
发酵槽

Φ1.3m×2.4m
70

基础减震

-308.3

-647.6

1.2

8.6

17.1

31.3

8.7

56.6

56.5

56.3
56.6

24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

30.6
30.5
30.3
30.6
1

11
U型螺旋输送机2

4000L
65

基础减震

-313.1

-646.1

1.2

8.7

17.0

26.3

8.7

51.6

51.5

51.4
51.6

24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

25.6

25.5

25.4
25.6

1

12
冷凝器

Φ10×3000mm
80

基础减震

-318.6

-644.5

1.2

8.9

16.8

20.6

8.9

66.6

66.5

66.4
66.6

24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

40.6

40.5

40.4
40.6

1

13
风机

90

基础减震

-322.1

-639.3

1.2

5.1

20.7

15.6

5.0

76.8

76.4
76.5

76.8

24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

50.8

50.4
50.5

50.8

1

14
洗涤塔

Φ760
85

基础减震

-321.5

-636.8

1.2

2.5

23.3

15.4

2.5

72.6

71.4
71.5

72.6

24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

46.6

45.4
45.5
46.6

1

15
油泵

1HP
85

基础减震

-323

-644

1.2

9.8

15.9

16.2

9.8

71.6

71.5

71.5

71.6

24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

45.6

45.5

45.5

45.6

1

16

冷却水塔

90

基础减震

-309.3

-640.1

1.2

1.8

23.9

28.0

1.8

78.4

76.5

76.5

78.4

24.0

26.0

26.0

26.0

26.0

52.4

50.5

50.5

52.4

1

表中坐标以厂界中心（106.700195,40.510269）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
为了减轻设备噪声对周围环境的影响，建设单位应采取如下措施：
①选购低噪声设备，高噪声设备设置减震基础，安装柔性接头，减少空气动力性噪声；
②提高机械装配精度，并定期维修、保养，以防设备故障形成的非正常生产噪声；
③在建筑上采取强化隔声处理，设备均布置在全封闭车间内，利用封闭厂房隔音。
（2）噪声预测
采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式。

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（1）计算：

Lp（r）=LW + Dc – A                  （1）


[image: image10.wmf]misc

gr

bar

atm

div

A

A

A

A

A

A

+

+

+

+

=


式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为0；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（2）计算：
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预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公式（3）计算：
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式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；


[image: image13.wmf]D

Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）做近似计算：
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或
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A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带估算。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按下公式近似求出：

Lp2= Lp1 —（TL+6）        （6）

式中：TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。

③有限长线声源P15
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④面声源的几何发散衰减P16

新导则垂直声源如下图4-1所示（要求b>a，图中虚线为实际衰减量）：
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图4-1 垂直声源的衰减特性

要求的简化算法为：

r<a/π时，Adiv≈0；几乎不衰减

a/π<r<b/π时，距离加倍时Adiv≈3；类似线声源（Adiv≈10lg(r/r0)）

r>b/π时，距离加倍时Adiv≈6；类似点声源（Adiv≈20lg(r/r0)）

r<a/π时，Adiv≈0。

⑤噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）：
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式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

本次评价采用EIAProN2021噪声预测评价软件进行噪声预测，以厂界作为预测点，预测点高度1.2 m，预测范围为厂界50 m范围内。
（3）预测结果

根据项目投产后厂内主要噪声源的位置、声功率级值以及所采取的噪声防治措施，运营期厂界噪声预测结果见表4-8。

表4-8  厂界噪声预测结果       单位: Leq [dB（A）]

预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

X

Y

Z

东侧
151.6
-817.8
1.2
昼间
10.5
60
达标
151.6
-817.8
1.2
夜间
10.5
50
达标
南侧
-327.4
-661.1
1.2
昼间
42.9
60
达标
-327.4
-661.1
1.2
夜间
42.9
50
达标
西侧
-512.3
-502.6
1.2
昼间
15.8
60
达标
-512.3
-502.6
1.2
夜间
15.8
50
达标
北侧
-315.3
337.6
1.2
昼间
6.9
60
达标
-315.3
337.6
1.2
夜间
6.9
50
达标
表中坐标以厂界中心（106.700195,40.510269）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
由表4-8可知，项目投产后，各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准的限值要求，对周边声环境影响不大。
4、固体废物环境影响分析
本项目固体废物主要是布袋除尘器收集的粉尘、废包装袋、废包装桶。

（1）除尘器收集粉尘
本项目粉状有机肥生产线原料粉碎、筛分、打包工序有组织颗粒物产生量为29.6t/a，布袋除尘器除尘效率为98%，则除尘器捕集粉尘量为29.008t/a，成分与原料一致，可回收利用，集中收集后作为原料返回生产环节，不外排。    
（2）废包装材料
本项目产品打包、辅料发酵剂拆包过程会产生少量的废包装材料，产生量约0.2t/a，集中收集暂存于牧场现有库房内，定期外售废品回收站，不外排。

（3）废包装桶
本项目无害化处理废气洗涤处理使用的次氯酸钠水溶液（10%）采用塑料桶包装（桶/25L），10%次氯酸钠溶液的密度约为1.18g/mL，次氯酸钠水溶液年用量0.65t/a，则废包装桶年产生量约22个，单桶重量约1kg，则废次氯酸钠包装桶产生量为0.022t/a。废次氯酸钠包装桶（沾染危险化学品）属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025版）》，废物类别为HW49，废物代码900-041-49，暂存于牧场现有危险废物暂存间，定期委托有资质单位拉运处置。

牧场现有1座36m2的危废暂存间，用于临时储存废机油，砖混结构，地面采用防渗混凝土+2mm厚丙纶土工膜硬化防渗，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。现有危废暂存间内废机油最大贮存量为0.1t/a，目前有足够的余量贮存本项目新增危险废物，依托可行。
综上所述，本项目产生的固体废物均合理处置，不外排，对外环境影响较小。

5、地下水及土壤环境影响分析
本项目粉状有机肥生产线直接利用牧场自有腐熟的牛粪经过粉碎、筛分、打包即为成品，整个工艺为物理过程，不涉及化学反应；原料和产品不涉及危险物质；生产工艺过程无用水环节且无生产废水产生；废气中不涉及重金属、持久性有机物污染物等物质；固体废物中除尘器捕集粉尘回用于生产环节，废包装材料暂存于库房。病死牛及胎盘等废弃物采用高温生物发酵工艺无害化处理后可直接作为有机肥使用，无固废产生，冷凝水作为发酵补充水返回发酵罐，无害化处理废气中不涉及重金属、持久性有机物污染物等物质。
本项目不涉及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中的重点防渗区，根据本项目特点，将本项目地下水、土壤污染防治分区划分为一般污染防治区：

一般防渗区：包括粉状有机肥生产车间、无害化处理车间和扩建堆粪平台，粉状有机肥生产车间、无害化处理车间直接在场区现有堆粪平台上建设，依托现有硬化地面，地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土防渗，渗透系数＜1×10-7cm/s；扩建堆粪平台地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土防渗，渗透系数小于1×10-7cm/s。
综上所述，在采取上述防渗措施后，项目可达到较强的防渗效果，对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染地下水、土壤。

6、环境风险分析
（1）风险源调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中 B.1所列风险物质，本项目涉及的风险物质判定见下表。
表4-9  项目风险物质判定表
序号
储存单元
名称
厂内最大储存量t
临界量t
1
无害化处理车间辅料库
10%次氯酸钠溶液
0.1
次氯酸钠
5
2
无害化处理车间设备区煤油桶
煤油
0.5
矿物油
1500
表4--10 次氯酸钠理化性质表
国标编号

83501

CAS 号

7681-52-9

中文名称

次氯酸钠

英文名称

Sodium hypochlorite solution

分子式

NaClO

外观与性状

微黄色溶液，有似氯气的气味

分子量

74.44

沸点

102.2℃

熔点

-6℃

稳定性

不稳定

密度

相对密度（水=1）1.10

溶解性

微溶于水

危险标记

20（腐蚀品）
主要用途

用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺

侵入途径

吸入、食入、经皮吸

健康危害

次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病

毒性

急性毒性：LD50 5800mg/kg（小鼠经口）
危险特性

受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。有腐蚀 燃烧（分解）产物：氯化物

泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议就急处理人员戴好防毒面具，穿相应的工作服。

防护措施

呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服（防腐材料制作）。 手防护：戴橡皮手套
急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。

表4-11 煤油的理化性质表
标识
中文名：煤油、火油、灯油
UN编号：1223
英文名：Kerosene
危险化学品编号：33501
分子式：无资料
分子量：无资料
CAS号：8008-20-6
理化性质
外观与性状
水白色至淡黄色滚动性油状液体，易挥发。
熔点
无资料
相对密度（水=1）
0.8~1.0
沸点
175-325℃
相对密度（空气=1）
4.5
引燃温度
无资料
闪点
43-72
爆炸上限
5.0%
爆炸下限
0.7%
溶解性

不溶于水，可与石油系溶剂混溶，能溶解无水乙醇。
危险特性
属于易燃液体，遇明火、高热极易燃烧爆炸；与氧化剂接触会发生强烈反应，甚至引起燃烧。
健康危害
侵入途径
吸入、食入。
健康危害
急性中毒：吸入高浓度煤油蒸气，会出现头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐等症状，严重时会导致意识模糊、抽搐甚至昏迷；误服会引起口腔、咽喉和胃肠道刺激，出现腹痛、腹泻等。

慢性影响：长期接触可能导致神经衰弱综合征，皮肤反复接触会引起干燥、皲裂、皮炎。

储运措施

储存环境：储存在阴凉、通风的库房，远离火种、热源；库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。
分区存放：应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储；采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
安全配置：库房内应配备相应品种和数量的消防器材，储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
日常管理：定期检查储存容器有无泄漏、破损情况，避免阳光直射和高温环境。
中毒急救措施
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，如有不适及时就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。
食入：尽快彻底洗胃，就医；禁止催吐，避免煤油进入肺部造成更严重损伤。
泄漏应急处理

隔离与警戒：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源，防止静电产生。

现场处理：

小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可以在保证安全的情况下，用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（2）环境风险潜势初判
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q，当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界：
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式中：q1，q2....，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2.....Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q<1 时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1 时，将Q 值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤<100；(3)Q≥100。
本项目10%次氯酸钠溶液最大暂存量为0.3t，折合纯物质为0.01t/a；煤油最大在线量0.5t。项目Q值确定详见表4-12。
表4-12 建设项目Q值确定表
序号
危险物质名称
 CAS 号
 最大存在总量qn/t
 临界量Qn/t
 该种危险物质Q值
1
次氯酸钠
7681-52-9
0.01
5
0.002
2
煤油

8008-20-6
0.5
2500
0.0002
项目Q值
0.0022
根据上表计算结果，本项目∑Q=0.0022＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，不需设置环境风险专项评价。
（3）环境风险分析
1）10%次氯酸钠溶液泄漏渗入土壤可能污染地下水和土壤环境。
2）煤油桶破裂，液体物质通过下渗进土壤后进入地下水环境，导致环境污染；

3）煤油属于易燃易爆物质，遇高热会导致火灾事故发生。

（4）环境风险防范措施
1）10%次氯酸钠溶液泄漏风险防范措施
①辅料库布置在无害化处理车间，无害化处理车间地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土防渗，渗透系数K＜1×10-7cm/s；
②10%次氯酸钠溶液储存于阴凉、通风库房内；远离火种、热源；

③辅料库内温度不宜超过30℃，相对湿度在80%以下；防止曝晒、应符合《腐蚀性商品储藏养护技术条件》、《毒害性商品储藏养护技术条件》等要求；

④仓储场所应设置醒目的安全标志，严禁各类火种；

⑤根据物料的特性确定其类别实行隔离储存。仓储物料应实行定置管理，包装容器标识应清楚。项目储存中无禁忌类物料；

⑥危险化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏，并建立严格的出入库管理制度。加强对包装容器的检查，必须使用定点资质单位生产的包装容器；

⑦10%次氯酸钠溶液均采用密封塑料包装桶盛装，包装桶放置在防渗漏的托盘上，托盘最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积。

2）煤油泄漏风险防范措施
①本项目所用煤油为加热导热介质，全部储存在无害化处理系统加热装置的热煤油加热桶中，煤油桶为碳钢结构，定期检查容器厚度、密封性，避免因腐蚀、老化导致泄漏；

②无害化处理车间地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土防渗，渗透系数K＜1×10-7cm/s。煤油发生泄漏至地面可被及时发现并立即处理，避免下渗至土壤中；

③煤油采用密闭式加注工艺，减少油品暴露，加注过程中设置溢油回流装置，防止操作失误导致溢出；

④无害化处理车间保持阴凉通风，温度控制在37℃以下，避免阳光直射和高温环境导致容器膨胀泄漏；

⑤生产设备的输油管道、阀门、泵体每季度进行气密性检测，采用肥皂水检漏法排查微小泄漏点。

⑥操作人员需佩戴防静电服、防护手套，使用防爆工具，避免因静电火花或工具碰撞引发泄漏后的火灾事故。

⑦储备充足的泄漏应急物资，确保物资有效期内可用。

3）煤油火灾、爆炸风险防范措施

①按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订灭火制度，配置安全报警系统、灭火器、消防栓、消防沙、灭火毯等消防设施；灭火器的配置应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）进行；

②配置应急工具，定期组织演练，并会正确使用；
③禁止明火，加强火源管理，设有醒目的严禁烟火标志和防火安全制度；根据《建筑设计防火规范》（GB50016），建筑物的耐火等级不低于二级，地面采用不发火地面，加强通风；选用防爆型电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护；

④加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核；
⑤制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影；
⑥当车间着火时，应立即使用现场干粉灭火器、消防沙及灭火毯等消防器材进行灭火，如火势较大，不能控制时，应立即使用现场消防栓扑救。在确保人身安全情况下，可适当转移周围易燃物品等。
4）环境风险管理措施
为了避免突发环境风险事故事故的发生，需加强安全管理：
①为降低事故发生机率，应派专人进行日常维护及保养，建立风险单元和风险物质登记台帐，并定期进行检测和组织演练，定期向安全生产监督管理部门汇报。

②强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人，严格遵守操作规程，严格遵守《危险化学品安全管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。

③强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。公司管理人员、技术人员、运输人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗。

④加强设备的维修、保养，加强各类储存容器的安全监控，按规定进行定期检验。

⑤企业应根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等，结合公司的实际情况，修订突发环境事件应急预案，并完成备案。
（5）环境风险分析结论
综上，本项目环境风险较小，在落实各项环境风险防范措施，加强安全生产管理，明确岗位责任制，提高环境风险意识，加强环境管理，可有效降低项目环境风险，项目环境风险处在可接受水平。
7、环境保护监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，建设单位需开展排污单位自行监测。拟建工程的环境监测事宜由建设单位委托第三方有相应检测资质的单位进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料》（HJ1088-2020）、参照《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）以及拟建项目废气、噪声等污染源的产、排情况，本项目污染源监测的具体内容如下表所示：

表4-13 污染源监测计划一览表

监测

对象

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

废气

排气筒（DA001）

颗粒物
1次/半年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值
排气筒（DA002）
NH3、H2S、臭气浓度
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值
厂界

颗粒物

1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值

NH3、H2S、臭气浓度
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值
噪声

厂界四周各一个点

等效声级LeqdB（A）

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)2类标准的限值要求

8、环保投资

本项目总投资为6000万元，其中环保投资40万元，占总投资的0.67%。本项目采用的污染防治措施的投资情况见表4-14。

表4-14 环保投资一览表
序号

项目名称及内容

环保设施

投资估算(万元）

1

废气

治理

粉碎、筛分、打包粉尘

粉状有机肥生产线原料粉碎、筛分和打包工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过集气管道汇至1套布袋除尘器处理，经1根15m高排气筒（DA001）排放。项目共设置3套集气罩、1套布袋除尘器和1根排气筒

18
2
无害化处理废气
无害化处理废气由风机经密闭管道收集，采用1套洗涤塔喷淋（次氯酸钠除臭、消毒）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放
20
3
噪声

治理

设备噪声
选用低噪声设备、全封闭厂房隔声、高噪声设备基础减震

2
4
固体废物
除尘器收集粉尘
除尘器收集粉尘集中收集后作为原料返回生产环节，不外排
/
5

废包装袋
废包装袋集中收集暂存于牧场现有库房内，定期外售废品回收站，不外排
/
6

废包装桶

废包装桶暂存于牧场现有危险废物暂存间，定期委托有资质单位拉运处置

/
7
防渗

一般防渗区：包括粉状有机肥生产车间和无害化处理车间粉状有机肥生产车间和无害化处理车间直接在场区现有堆粪平台上建设，依托现有硬化地面，地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土防渗，渗透系数＜1×10-7cm/s

/
合计

40
9、建设项目竣工环境保护“三同时”验收内容

建设项目竣工环境保护“三同时”验收内容见表4-15。

表4-15 建设项目竣工环境保护“三同时”验收一览表

类别

污染源

污染物

环保措施

验收因子

监测点位及频次

验收标准

废气

粉状有机肥原料粉碎、筛分、打包工序

粉碎、筛分、打包粉尘

粉状有机肥生产线原料粉碎、筛分和打包工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过集气管道汇至1套布袋除尘器处理，经1根15m高排气筒（DA001）排放。项目共设置3套集气罩、1套布袋除尘器和1根排气筒

颗粒物
除尘器进口、排气筒（DA001）出口；连续监测2天，每天监测3次

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值
无害化处理
无害化处理废气
无害化处理废气由风机经密闭管道收集，采用1套洗涤塔喷淋（次氯酸钠除臭、消毒）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放

NH3、H2S、臭气浓度
洗涤塔进口、排气筒（DA002）出口；连续监测2天，每天监测3次
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值
粉状有机肥物料输送、转运

物料输送粉尘

本项目粉状有机肥生产车间全封闭，各工序之间采用全封闭式带式输送机输送物料，物料输送过程中粉尘外逸量很少，对环境影响较小

颗粒物
厂界，连续监测2天，每天监测3次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值
厂界无组织
无组织废气

粉状有机肥原料粉碎、筛分、打包工序集气罩未收集颗粒物全封闭车间阻隔沉降

粉状有机肥车间定期喷洒除臭剂、加强车间通风换气
NH3、H2S、臭气浓度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值
废水

冷凝水
/
无害化处理发酵冷凝水作为发酵补充水返回发酵罐
/

/

不外排
固废

布袋除尘器
除尘灰
除尘器收集粉尘集中收集后作为原料返回生产环节，不外排
妥善处理
/
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）

产品

包装
废包装

材料
废包装袋集中收集暂存于牧场现有库房内，定期外售废品回收站，不外排
妥善处理
/
次氯酸钠水溶液
废包装桶
废包装桶暂存于牧场现有危险废物暂存间，定期委托有资质单位拉运处置
妥善处理
/
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
噪声

设备

噪声

噪声

选购低噪声设备，采取基础减震、封闭厂房隔音等措施

等效声级LeqdB（A）
厂界；

连续监测2天，昼夜各1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值

防渗
/
一般防渗区：包括粉状有机肥生产车间和无害化处理车间，粉状有机肥生产车间和无害化处理车间直接在场区现有堆粪平台上建设，依托现有硬化地面，地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土防渗，渗透系数＜1×10-7cm/s
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	原料粉碎、筛分、打包粉尘
	颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度
	粉状有机肥生产线原料粉碎、筛分和打包工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过集气管道汇至1套布袋除尘器处理，经1根15m高排气筒（DA001）排放。项目共设置3套集气罩、1套布袋除尘器和1根排气筒
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值

	
	无害化处理废气
	NH3、H2S、臭气浓度
	无害化处理废气由风机经密闭管道收集，采用1套洗涤塔喷淋（次氯酸钠除臭、消毒）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值

	
	物料输送、转运粉尘
	颗粒物
	本项目粉状有机肥生产车间全封闭，各工序之间采用全封闭式带式输送机输送物料，物料输送过程中粉尘外逸量很少，对环境影响较小
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值

	
	无组织废气
	颗粒物
	粉状有机肥原料粉碎、筛分、打包工序集气罩未收集颗粒物全封闭车间阻隔沉降
	

	
	
	NH3、H2S、臭气浓度
	粉状有机肥车间定期喷洒除臭剂、加强车间通风换气
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值

	地表水水环境
	冷凝水
	/
	无害化处理发酵冷凝水作为发酵补充水返回发酵罐
	不外排

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	选购低噪声设备，采取基础减震、封闭厂房隔音等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值

	固体废物
	除尘器收集粉尘量为29.008t/a，集中收集后作为原料返回生产环节；废包装材料产生量0.2t/a，集中收集暂存于牧场现有库房内，定期外售废品回收站；废包装桶产生量为0.022t/a，暂存于牧场现有危险废物暂存间，定期委托有资质单位拉运处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目不涉及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中的重点防渗区，根据本项目特点，将本项目地下水、土壤污染防治分区划分为一般污染防治区：

一般防渗区：包括粉状有机肥生产车间和无害化处理车间，粉状有机肥生产车间和无害化处理车间直接在场区现有堆粪平台上建设，依托现有硬化地面，地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土防渗，渗透系数＜1×10-7cm/s。

在采取上述防渗措施后，项目可达到较强的防渗效果，对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染地下水、土壤。

	生态保护措施
	本项目用地范围内不存在生态环境保护目标，运营期对生态环境影响很小。

	环境风险

防范措施
	本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列的突发事件危险物质为10%次氯酸钠溶液、煤油，可能发生的突发环境事件为泄漏、火灾爆炸事故，本评价根据项目特点提出以下风险防范措施：

1）10%次氯酸钠溶液泄漏风险防范措施
①辅料库布置在无害化处理车间，无害化处理车间地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土防渗，渗透系数K＜1×10-7cm/s；
②10%次氯酸钠溶液储存于阴凉、通风库房内；远离火种、热源；

③辅料库内温度不宜超过30℃，相对湿度在80%以下；防止曝晒、应符合《腐蚀性商品储藏养护技术条件》、《毒害性商品储藏养护技术条件》等要求；

④仓储场所应设置醒目的安全标志，严禁各类火种；

⑤根据物料的特性确定其类别实行隔离储存。仓储物料应实行定置管理，包装容器标识应清楚。项目储存中无禁忌类物料；

⑥危险化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏，并建立严格的出入库管理制度。加强对包装容器的检查，必须使用定点资质单位生产的包装容器；

⑦10%次氯酸钠溶液不在库内长期储存，仅在需要更换、补充时购买；

⑧10%次氯酸钠溶液均采用密封塑料包装桶盛装，包装桶放置在防渗漏的托盘上，托盘最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积。

2）煤油泄漏风险防范措施
①本项目所用煤油为加热导热介质，全部储存在生产设备的热煤油加热桶中，煤油桶为碳钢结构，定期检查容器厚度、密封性，避免因腐蚀、老化导致泄漏；

②无害化处理车间地面采用300mm厚沙加石垫层+200mm厚防渗混凝土防渗，渗透系数K＜1×10-7cm/s。煤油发生泄漏至地面可被及时发现并立即处理，避免下渗至土壤中；

③煤油采用密闭式加注工艺，减少油品暴露，加注过程中设置溢油回流装置，防止操作失误导致溢出；

④无害化处理车间保持阴凉通风，温度控制在37℃以下，避免阳光直射和高温环境导致容器膨胀泄漏；

⑤生产设备的输油管道、阀门、泵体每季度进行气密性检测，采用肥皂水检漏法排查微小泄漏点。

⑥操作人员需佩戴防静电服、防护手套，使用防爆工具，避免因静电火花或工具碰撞引发泄漏后的火灾事故。

⑦储备充足的泄漏应急物资，确保物资有效期内可用。

3）煤油火灾、爆炸风险防范措施

①按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订灭火制度，配置安全报警系统、灭火器、消防栓、消防沙、灭火毯等消防设施；灭火器的配置应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）进行；

②配置应急工具，定期组织演练，并会正确使用；
③禁止明火，加强火源管理，设有醒目的严禁烟火标志和防火安全制度；根据《建筑设计防火规范》（GB50016），建筑物的耐火等级不低于二级，地面采用不发火地面，加强通风；选用防爆型电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护；

④加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核；
⑤制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影；
⑥当车间着火时，应立即使用现场干粉灭火器、消防沙及灭火毯等消防器材进行灭火，如火势较大，不能控制时，应立即使用现场消防栓扑救。在确保人身安全情况下，可适当转移周围易燃物品等。
4）环境风险管理措施
为了避免突发环境风险事故事故的发生，需加强安全管理：
①为降低事故发生机率，应派专人进行日常维护及保养，建立风险单元和风险物质登记台帐，并定期进行检测和组织演练，定期向安全生产监督管理部门汇报。

②强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人，严格遵守操作规程，严格遵守《危险化学品安全管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。

③强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。公司管理人员、技术人员、运输人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗。

④加强设备的维修、保养，加强各类储存容器的安全监控，按规定进行定期检验。

⑤企业应根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等，结合公司的实际情况，修订突发环境事件应急预案，并完成备案。

	其他环境

管理要求
	严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保生产中环保设施正常运行；建立健全环境管理机构，搞好生产中的环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工环保意识；在生产运营后，应进一步加强绿化，提高绿化率，最大程度污染物排放对周围环境的影响；建设单位在具体设计和今后环境管理过程中加强对生产过程的管理。


六、结论

	本项目建设符合国家产业政策，选址合理。项目施工期、运营期不可避免的会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响能够控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表      单位：t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（有组织）
	
	
	
	0.592
	
	0.592
	0.592

	
	颗粒物（无组织）
	
	
	
	0.74
	
	0.74
	0.74

	
	氨气（有组织）
	
	
	
	0.362
	
	0.362
	0.362

	
	硫化氢（有组织）
	
	
	
	0.020
	
	0.020
	0.020

	一般工业

固体废物
	除尘器捕集粉尘
	
	
	
	29.008
	
	29.008
	29.008

	
	废包装材料
	
	
	
	0.2
	
	0.2
	0.2

	危险废物
	废包装桶
	
	
	
	0.022
	
	0.022
	0.022


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件2：项目备案告知书
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附件3：磴口县源泰牧业有限公司年存栏量为2000头奶牛养殖场项目环评批复
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附件4：磴口县源泰牧业有限公司新建12000头奶牛养殖项目环评批复
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附件5：固定污染源排污登记回执
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附件6：
取水许可证
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附件7 ：关于磴口县源泰牧业有限公司病死畜禽无害化处理区域选址确认的复函
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       附图2 全场总平面布置图
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附图3 本项目在场区位置图
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附图4 项目评价范围及环境保护目标分布图

[image: image37.png]RE =5 ERER, I

ZH15082220002 BORTWRE ERERT

- ASEEAK-EES/Rh-  23.302433knf
-ini-3

ASHSSRIEERERX, ARSRISRERERX, ESAKMAK, Hi
BRESERX

1. RURSFAEFRENESEED.
2, ECRERARNNE. ETERMRERR@SIIEX, EHlFIMgRlhs
WOEHE T, B SRR RS SR S IR A T,

N SRLUEY 65 (2024) 05685 - FREFF1100471 _.

S AREEARASIRAT
XSt 04714632906 M. EFADSRTD RIS KB30S.
IS AREEARSIRET

BURPREE: 1500000028 SICPE20210034115-1

SAPA150105020000755





附图5 生态环境管控单元查询截图
附图1 项目地理位置图
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